Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Velik. snímku/Velikost snímku panorámatu

## Velik. snímku/Velikost snímku panorámatu

Velikost snímku při fotografování
Velikost snímku ve snadném režimu
Velikost snímku při snímání plynulého panorámatu
Velikost snímku při snímání videa
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který je nahrán, když pořídíte snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.

1. MENU (Velik. snímku)/ (Velikost snímku panorámatu) požadovaná velikost

„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud obsahuje velké množství pixelů (A), je snímek velký, zabírá hodně paměti a zobrazí se jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a čas zpracování dat se liší při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.

1. Velikost snímku: 16M

4608 pixelů × 3456 pixelů = 15 925 248 pixelů

1. Velikost snímku: VGA

640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Vysoký počet pixelů
(Jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů
(Hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)

### Velikost snímku při fotografování

| Velikost snímku | Pokyny pro použití | Počet snímků | Tisk
| (4608×3456) | Pro obrázky do velikosti A3+ | Méně Více | Jemný Hrubý
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pro snímky od velikosti 10×15 cm až do A4
| (640×480) | Pro přílohy k e-mailům
| (4608×2592) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3 | Méně Více | Jemný Hrubý
| (1920×1080) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

Poznámka

- Pokud tisknete fotografie zaznamenané v poměru stran 16:9 nebo panoramatické snímky, oba okraje mohou být odříznuty.

### Velikost snímku ve snadném režimu

| Velká | Snímá snímky velikosti [16M].
| Malá | Snímá snímky velikosti [5M].

### Velikost snímku při snímání plynulého panorámatu

| (Standardní) (Vodorovný: 4912 × 1080) (Svislý: 3424 × 1920) | Pořizuje snímky standardní velikosti.
| (Širokoúhlé) (Vodorovný: 7152 × 1080) (Svislý: 4912 × 1920) | Pořizuje širokoúhlé snímky.

### Velikost snímku při snímání videa

Čím větší je velikost snímku videa, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím hladší je přehrávaný obraz.
Videa nahrávaná s tímto fotoaparátem jsou nahraná ve formátu MPEG-4 při asi 30 sn/s, v progresívním režimu s audiem AAC, ve formátu mp4.

| Velikost snímku videoklipu | Průměrná bitová rychlost | Pokyny pro použití
| 1280x720(Lepší) | 9 Mb/s | Snímá videoklipy nejvyšší kvality pro zobrazení na televizoru s vysokým rozlišením.
| 1280x720(Standard) | 6 Mb/s | Snímá videoklipy ve standardní kvalitě pro zobrazení na televizoru s vysokým rozlišením.
| VGA | 3 Mb/s | Snímá ve velikosti snímku vhodné pro načítání na internet.

Poznámka

- Snímek jako z teleobjektivu se podaří, když při snímání videa nastavíte velikost snímku [VGA].

Zpět nahoru