Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Rozpoznání scény

## Rozpoznání scény

Pokročilý režim
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá. Při detekci pohybu se citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení rozmazání objektu (detekce pohybu).
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když fotoaparát určí optimální scénu, zobrazí odpovídající ikonu a průvodce.
(Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Portrét)

1. Nastavte volič režimů na (Inteligentní auto).

1. MENU (Rozpoznání scény) požadovaný režim

| (Auto) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení a pořídí snímek.
| (Pokročilý) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení. Když fotoaparát rozpozná (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky změní nastavení a pořídí další snímek. Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně zezelená. Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání zobrazeny vedle sebe. Když se zobrazí [Redukce zavřených očí], pořídí se automaticky 2 snímky a snímek s otevřenýma očima je automaticky vybrán. [Detaily]

Poznámky

- Funkce rozpoznání scény nepracuje, když snímáte s digitální transfokací.

- Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].

- V prostředí, kde jsou vibrace přenášeny na fotoaparát, i když je umístěn na stativu, někdy nelze rozpoznat scény (Soumrak se stativem).

- Někdy je při rozpoznání scény (Soumrak se stativem) použita pomalá závěrka. Při snímání držte fotoaparát tak, aby se nechvěl.

- Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci.

- Některé položky MENU asi nepůjdou nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Pokročilý režim

V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky po sobě s různými nastaveními, když rozpozná scény (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), které mají tendenci k rozmazání. Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší.

| První snímek* | Druhý snímek
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá s ještě pomalejší rychlostí závěrky, aniž by se zvýšila citlivost
| Snímá v režimu pomalé synchronizace s obličejem, který osvítil blesk, používaným jako vodítko | Snímá se zvýšenou citlivostí s obličejem jako vodítkem a redukcí otřesů
| Snímá s bleskem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem pozadí (DRO plus)
| Snímá s obličejem, na který zasvítí blesk, jako vodítkem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem obličeje a s upraveným pozadím (DRO plus)

* Když je [Blesk] nastaven na [Auto].
Co je to redukce zavřených očí?
Když je fotoaparát nastaven na [Pokročilý], automaticky pořídí dva snímky za sebou*, když rozpozná (Portrét). Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí a nahraje snímek, kde nejsou oči zavřené. Pokud jsou na obou snímcích zavřené oči, objeví se hlášení „Detekovány zavřené oči“.
* vyjma toho, když blesk bleskne nebo když je rychlost závěrky pomalá
Zpět nahoru