Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Upozornění > Nabíječka akumulátorů

## Nabíječka akumulátorů

- V nabíječce akumulátorů lze nabíjet akumulátory typu NP-BG1, NP-FG1 (a žádné jiné) (přiložen). Pokusíte-li se nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se nebo explodovat. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny.

- Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte blok akumulátorů v nabíječce, může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

- Kontrolka CHARGE dodané nabíječky bliká následujícím způsobem:

- Rychlé blikání: Opakovaně zapíná a vypíná kontrolku v intervalu asi 0,15 sekundy.

- Pomalé blikání: Opakovaně zapíná a vypíná kontrolku v intervalu asi 1,5 sekundy.

- Když kontrolka CHARGE bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů, který se zrovna nabíjí, a pak jej znovu pečlivě vložte zpátky do nabíječky. Když kontrolka CHARGE opět rychle bliká, možná se jedná o chybu akumulátoru nebo to znamená, že byl vložen jiný než specifikovaný blok akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Pokud je blok akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte jej a nahraďte jej novým nebo jiným a zkontrolujte, zda nabíječka pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátorů pracuje správně, pravděpodobně došlo k chybě akumulátorů.

- Pokud kontrolka CHARGE bliká pomalu, znamená to, že nabíječka dočasně pozastavila nabíjení a je v pohotovostním režimu. Nabíječka ukončí nabíjení a přepne se do pohotovostního režimu automaticky, když je teplota mimo doporučený provozní rozsah teplot. Až se teplota opět vrátí do vhodného rozsahu, nabíječka znovu začne nabíjení a kontrolka CHARGE se znovu rozsvítí. Blok akumulátorů se doporučuje nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C.

Zpět nahoru