Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (prohlížení) > Položky MENU (prohlížení) > Poslat prostřed. TransferJet

## Poslat prostřed. TransferJet

Přijímání snímků pomocí TransferJet
Používání zařízení kompatibilních s TransferJet (prodává se samostatně)
TransferJet je technologie pro bezdrátový přenos na krátkou vzdálenost, která umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními umístěnými blízko sebe, jejichž vzájemnou komunikaci chcete zajistit.
Chcete-li si zjistit, zda je váš fotoaparát vybaven funkcí TransferJet, zkontrolujte, zda se na spodní části fotoaparátu nachází značka (TransferJet).
Používání Memory Stick s TransferJet (prodává se samostatně) umožňuje, aby byly snímky přenášeny mezi dvěma zařízeními kompatibilními s technologií TransferJet.
Podrobnější informace o TransferJet najdete v návodu k obsluze dodávaném k Memory Stick s TransferJet.

1. Vložte do fotoaparátu kartu Memory Stick s TransferJet.

1. Stiskněte tlačítko (přehrávání).

1. MENU (Poslat prostřed. TransferJet) požadovaný režim na ovládacím tlačítku

1. Fotoaparát a další zařízení položte značkami (TransferJet) blízko k sobě a přeneste tak snímky.

Při provedení spojení je vyslán zvukový signál.

(Toto foto) | Odeslání aktuálně zobrazeného snímku v režimu jednoho snímku.
(Více snímků) | Je možné zvolit a odeslat více snímků. Po dokončení kroku 2 postupujte následovně. Vyberte snímek a pak stiskněte . Opakujte výše uvedený krok, dokud neoznačíte všechny snímky k odeslání. Výběrem snímku se značkou značku odstraníte. MENU [OK]

Poznámky

- Přeneseny mohou být pouze statické snímky.

- Naráz může být přeneseno až 10 snímků.

- Nastavte [TransferJet] na [Zap.] v (Nastav.). [Detaily]

- V letadle nastavte [TransferJet] na [Vyp.] v (Nastav.) [Detaily]. Řiďte se také pravidly platnými v místě, kde fotoaparát používáte.

- Spojení je přerušeno, pokud po dobu 30 sekund nedošlo k žádnému přenosu. Pokud se tak stane, zvolte [Ano] a znovu k sobě přiložte obě značky (TransferJet) na fotoaparátu a druhém zařízení.

- Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátu vybavené TransferJet nejsou s ohledem na místní zákony a nařízení prodávány v některých státech a regionech.

- V jiných státech a regionech než jsou ty, kde jste fotoaparát zakoupili, nastavte funkci [TransferJet] na [Vyp.]. V závislosti na jednotlivých státech nebo regionech můžete být zodpovědní za použití funkce TransferJet kvůli místním omezením týkajícím se přenosu elektromagnetických vln.

### Přijímání snímků pomocí TransferJet

1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte do režimu přehrávání.

1. Pro příjem snímků k sobě blízko položte značky (TransferJet) na fotoaparátu a na zařízení odesílajícím snímky.

Při provedení spojení je vyslán zvukový signál.
Rady pro úspěšné odesílání a přijímání dat
Značky (TransferJet) na fotoaparátu a druhém zařízení přiložte blízko k sobě.

- Přenosová rychlost a dosah se liší v závislosti na úhlu, v jakém jsou k sobě přiloženy obě značky (TransferJet).

- Možná bude nutné změnit polohu nebo úhel fotoaparátu, aby došlo ke komunikaci.

- Odesílání a přijímání dat je snadnější, pokud jsou značky (TransferJet) k sobě přiloženy tak, že jsou oba fotoaparáty paralelně u sebe, jak je ukázáno na obrázku.

Poznámky

- Lze posílat nebo přijímat jen snímky, které lze přehrávat na fotoaparátu.

- Pokud během ukládání dojde k chybě souboru databáze obrazů, objeví se obrazovka obnovy dat souboru databáze obrazů.

- Snímky, které nelze registrovat v souboru databáze obrazů, přehrávejte pomocí [Přehled složek (static. sn. )].

### Používání zařízení kompatibilních s TransferJet (prodává se samostatně)

Používání zařízení kompatibilních s TransferJet (prodává se samostatně) umožňuje přenášet snímky do počítače a rozšiřuje tak možnosti přenášení dat.
Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze dodávaném k zařízení kompatibilnímu s TransferJet.

- Při používání zařízení kompatibilního s TransferJet mějte na paměti následující body.

- Před použitím u fotoaparátu zvolte režim přehrávání.

- Pokud se nezobrazí žádný snímek, stiskněte MENU (Nastav.) (Hlavní nastavení) [Nastavení LUN] [Jeden].

- Během připojení nelze zapisovat nebo mazat data z fotoaparátu.

- Během importování snímků do „PMB“ se neodpojujte.

Příbuzné téma
TransferJet
Standard TransferJet
Zpět nahoru