Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Primære indstill. > TransferJet

## TransferJet

Du kan vælge TransferJet-kommunikationsindstillinger. TransferJet er en trådløs overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved at placere to produkter, du ønsker at oprette kommunikation imellem, tæt op ad hinanden. Du kan se om dit kamera er udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter (TransferJet)-mærkatet i bunden af kameraet.
Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder mellem TransferJet-kompatible enheder.
Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående yderligere oplysninger om TransferJet.

1. MENU (Indstillinger) (Primære indstill.) [TransferJet] ønsket tilstand

| Til | Kommunikerer via TransferJet.
| Fra | Kommunikerer ikke via TransferJet.

Hvad er TransferJet?
TransferJet giver dig mulighed for at dele billeder ved at sende og modtage billeddata. Indsæt en Memory Stick med TransferJet i dit kamera og ret de to (TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed, der understøtter denne funktion, ind mod hinanden.
Se [Detaljer] angående flere oplysninger om billedoverførsel.
Bemærkninger

- I Nem-tilstand er [TransferJet] fastsat til [Fra].

- Om bord på et fly skal [TransferJet] indstilles til [Fra]. Endvidere skal bestemmelserne for det sted, hvor kameraet bruges, altid overholdes.

- Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja] og igen rette de to (TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden.

- Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner pga. lokale love og bestemmelser.

- Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet. Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner angående overførsel af elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet-funktionen.

Relateret emne
Send via TransferJet
TransferJet-standard
Tilbage til top