Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Vor Gebrauch > Bezeichnungen der Teile und Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole > Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

## Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

Liste der Aufnahmemodussymbole
Liste der Wiedergabemodussymbole
Symbole werden auf dem Monitor angezeigt, um den Zustand der Kamera anzuzeigen.
Sie können die Monitoranzeige mit DISP (Monitoranzeige-Einstlg.) auf der Steuertaste ändern.

### Liste der Aufnahmemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße
| Szenenwahl
| Moduswahlknopf (Intelligente Vollautomatik/Programmautomatik/Aufnahme mit manueller Belichtung/Schwenkpanorama/Filmmodus)
| Szenenerkennungssymbol
| Weißabgleich
| Messmodus
| Verwacklungswarnung
| Anti-Blinzel
| Szenenerkennung
| Serienbild-Einstellungen
| Belichtungsreihenaufnahme
| Belichtungsreiheneinstellung
| DRO
| Soft Skin-Effekt
| Lächelerkennungsempfindlichkeitsanzeige
1.4 | Zoomfaktor

Anzeige | Bedeutung
| AE/AF-Speicher
ISO400 | ISO-Nummer
| NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung
125 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
+2.0EV | Belichtungswert
| Fokus

Anzeige | Bedeutung
| Aufnahmeordner
96 | Restbildzahl
100Min | Aufnahmezeit
| Aufnahmemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| Eye-Fi-Modusanzeige
| AF-Hilfslicht
| Blitzmodus
| Rote-Augen-Reduzierung
| Blitzladung

Anzeige | Bedeutung
| Selbstauslöser
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
| Gesichtserkennung
| Warnung für volle Datenbankdatei/Datenbankdateifehler
| Ziel
| Überhitzungswarnung
| AF-Messzonensucherrahmen
| Spotmessungs-Fadenkreuz
| Histogramm
AUFN Bereitschft | Filmaufnahme/Filmbereitschaft
0:12 | Aufnahmezeit (m:s)

### Liste der Wiedergabemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße
| Schützen
| Druckauftrag (DPOF)
| Wiedergabezoom
| Wiedergabemodus
| TransferJet-Einstellungen

Anzeige | Bedeutung
101-0012 | Ordner-Dateinummer
2011 1 1 9:30 AM | Aufnahmedatum/-uhrzeit des Wiedergabebilds

Anzeige | Bedeutung
| Wiedergabeordner
12/12 | Bildnummer/Anzahl der im Datumsbereich aufgenommenen, im ausgewählten Ordner enthaltenen Bilder
| Wiedergabemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| Eye-Fi-Modusanzeige
| Wechseln des Ordners
| Messmodus
| Blitzmodus
| Weißabgleich
ISO400 | ISO-Nummer
| Warnung für volle Datenbankdatei/Datenbankdateifehler

Anzeige | Bedeutung
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
+2.0EV | Belichtungswert
500 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
| Wiedergabe
| Wiedergabebalken
00:00:12 | Zähler
| Histogramm erscheint, wenn die Histogrammanzeige deaktiviert ist.
| Lautstärke

Zurück nach oben