Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Αριθμός ακίνητων εικόνων και εγγράψιμος χρόνος ταινιών > Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

## Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους κατά προσέγγιση μέγιστους χρόνους εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρόνοι για όλα τα αρχεία ταινιών. Η συνεχόμενη λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά τη φορά. Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου ταινίας είναι έως 2 GB περίπου.
(h (ώρα), m (λεπτό), s (δευτερόλεπτο))

Ποιότητα/Μέγεθος | Εσωτερική μνήμη | Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν την κάμερα
Περίπου 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Υψηλή) | — | 25 m (20 m) | 55 m (40 m) | 1 h 50 m (1 h 20 m) | 3 h 40 m (2 h 45 m) | 7 h 25 m (5 h 30 m)
1280x720(Τυπική) | — | 40 m (25 m) | 1 h 20 m (55 m) | 2 h 40 m (1 h 50 m) | 5 h 25 m (3 h 40 m) | 10 h 50 m (7 h 25 m)
VGA | 1 m (45 s) | 1 h 20 m (1 h) | 2 h 40 m (2 h) | 5 h 25 m (4 h) | 10 h 50 m (8 h 5 m) | 21 h 45 m (16 h 20 m)

Ο αριθμός σε ( ) είναι ο ελάχιστος εγγράψιμος χρόνος.
Παρατήρηση

- Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών διαφέρει επειδή η κάμερα είναι εξοπλισμένη με σύστημα VBR (Variable Bit Rate), το οποίο ρυθμίζει αυτόματα την ποιότητα εικόνας ανάλογα με το σκηνικό λήψης. Όταν εγγράφετε ένα θέμα που κινείται γρήγορα, η εικόνα είναι πιο καθαρή αλλά ο εγγράψιμος χρόνος είναι πιο σύντομος επειδή απαιτείται περισσότερη μνήμη για την εγγραφή. Ο εγγράψιμος χρόνος επίσης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα ή τις ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας.

Πίσω στην κορυφή