Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > DISP (Ρυθμίσεις προβολής οθόνης)

## DISP (Ρυθμίσεις προβολής οθόνης)

Ιστόγραμμα

1. Πατήστε DISP (Ρυθμίσεις προβολής οθόνης) στο κουμπί ελέγχου.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με το κουμπί ελέγχου.

| (Μόνο εικόνα) | Σε λειτουργία ταινίας, ρυθμίζει την οθόνη στην τυπική φωτεινότητα και εμφανίζει μόνο εικόνες.
| (Φωτεινή + Μόνο εικόνα) | Ρυθμίζει την οθόνη πιο φωτεινή και εμφανίζει μόνο εικόνες.
| (Φωτεινότ + Δεδομ έκθεσης) | Ρυθμίζει την οθόνη πιο φωτεινή και εμφανίζει τις πληροφορίες. Εμφανίζονται επίσης δεδομένα Exif και ένα ιστόγραμμα για την εγγεγραμμένη εικόνα.
| (Φωτεινή) | Ρυθμίζει την οθόνη πιο φωτεινή και εμφανίζει τις πληροφορίες.
| (Κανονική) | Ρυθμίζει την οθόνη στην τυπική φωτεινότητα και εμφανίζει τις πληροφορίες.

Παρατήρηση

- Αν προβάλλετε εικόνες σε φωτεινό εξωτερικό φως, αυξήστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Ωστόσο, η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί πιο γρήγορα σε τέτοιες συνθήκες.

### Ιστόγραμμα

Το ιστόγραμμα είναι ένα γράφημα που εμφανίζει τη φωτεινότητα μιας εικόνας. Η εμφάνιση του γραφήματος υποδεικνύει μια φωτεινή εικόνα όταν κλίνει προς τα δεξιά (A) και μια σκοτεινή εικόνα όταν κλίνει προς τα αριστερά (B).

1. Πατήστε DISP (Ρυθμίσεις προβολής οθόνης) στο κουμπί ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε [Φωτεινότ + Δεδομ έκθεσης].

Παρατηρήσεις

- Το ιστόγραμμα εμφανίζεται επίσης κατά την αναπαραγωγή μίας εικόνας, αλλά δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση.

- Το ιστόγραμμα δεν εμφανίζεται στις εξής περιπτώσεις:

- Εγγραφή/Αναπαραγωγή ταινιών

- Προβολή εικόνων κάθετου προσανατολισμού

- Περιστροφή ακίνητων εικόνων

- Λήψη σε λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος.

- Προβολή εικόνων που λήφθηκαν με ημικυκλικό πανόραμα

- Μπορεί να εμφανιστεί μεγάλη διαφορά μεταξύ του ιστογράμματος που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της λήψης και αυτού που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής όταν:

- Το φλας ανάβει στροβοσκοπικά.

- Η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή ή γρήγορη.

- Το ιστόγραμμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται για εικόνες που εγγράφηκαν χρησιμοποιώντας άλλες κάμερες.

Πίσω στην κορυφή