Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos visualizados en la pantalla

## Lista de iconos visualizados en la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visionado
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Puede cambiar la visualización en pantalla utilizando DISP (Config. Visualización pantalla) del botón de control.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica
| Selección de escena
| Dial de modo (Automático inteligente/Programa automático/Toma con exposición manual/Barrido panorámico/Modo película)
| Icono de Reconocimiento de escena
| Balance del blanco
| Modo de medición
| Aviso de vibración
| Reducción ojos cerrados
| Reconocimiento de escena
| Ajustes de ráfaga
| Toma con Variación
| Ajuste de Variación
| DRO
| Efecto piel suave
| Indicador de sensibilidad de detección de sonrisas
1,4 | Relación del zoom

Visualización | Indicación
| Bloqueo AE/AF
ISO400 | Número ISO
| Obturación lenta con reducción de ruido (NR)
125 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
+2,0EV | Valor de exposición
| Enfoque

Visualización | Indicación
| Carpeta de grabación
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
100Min | Tiempo que se puede grabar
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización de modo Eye-Fi
| Iluminador AF
| Modo de flash
| Reducción del efecto ojos rojos
| Carga del flash

Visualización | Indicación
| Autodisparador
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
| Detección de cara
| Aviso de archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Destino
| Aviso de recalentamiento
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto
| Histograma
GRABAR Espera | Grabación de una película/en espera de película
0:12 | Tiempo de grabación (m:s)

### Lista de iconos del modo de visionado

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Zoom de reproducción
| Modo visualización
| Ajustes de TransferJet

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2011 1 1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Carpeta de reproducción
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en rango de fecha, carpeta seleccionada
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización de modo Eye-Fi
| Cambio de carpeta
| Modo de medición
| Modo de flash
| Balance del blanco
ISO400 | Número ISO
| Aviso de archivo base datos lleno/Error de archivo base datos

Visualización | Indicación
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
+2,0EV | Valor de exposición
500 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
| Reproducción
| Barra de reproducción
00:00:12 | Contador
| Histograma aparece cuando la visualización del histograma está inhabilitada.
| Volumen

Volver al principio