Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Visionado) > Elementos de MENU (Visionado) > Diapositivas

## Diapositivas

Reproducción continua
Diapositivas con música
Las imágenes se reproducen automáticamente una tras otra.

1. Pulse el botón (Reproducción) para cambiar al modo de reproducción.

1. MENU (Diapositivas) diapositivas deseadas del botón de control

(Repr. continua) | Reproduce todas las imágenes seguidas desde la imagen visualizada hasta la última de todas.
(Diapositivas con música) | Reproduce imágenes fijas sucesivamente junto con efectos y música.

### Reproducción continua

1. Seleccione la imagen que desea reproducir con el botón de control.

1. MENU (Diapositivas) [Repr. continua]

Botón de control | Acción
| Detener
| Establece los ajustes de visualización.
| Visualiza la pantalla de control de volumen. Ajuste el volumen con / del botón de control, después pulse .
| Rebobina la imagen.
| Avanza la imagen.

Visionado de imágenes panorámicas durante la reproducción continua
La imagen panorámica se visualiza entera durante 3 s (segundo).
Puede desplazar una imagen panorámica pulsando .

### Diapositivas con música

1. MENU (Diapositivas) [Diapositivas con música]

Se visualiza la pantalla de ajustes.

1. Seleccione un ajuste deseado.

1. [Inicio]

1. Pulse para finalizar el pase de diapositivas.

Nota

- [Diapositivas con música] no está disponible para películas e imágenes panorámicas.

Imagen Selecciona el grupo de imágenes que se van a mostrar.
| Todo | Reproduce un pase de diapositivas de todas las imágenes en orden.
| Esta fecha | Reproduce un pase de diapositivas de imágenes con el rango de fecha seleccionado actualmente cuando [Modo visualización] está ajustado a [Ver fecha].
| Carpeta | Reproduce un pase de diapositivas de imágenes en la carpeta seleccionada actualmente en Ver carpetas.

Nota

- Cuando se utiliza la memoria interna para grabar imágenes el ajuste se fija a [Carpeta].

Efectos Selecciona la velocidad de reproducción y el ambiente para pases de diapositivas.
| Simple | Un pase de diapositivas sencillo cambiando imágenes a un intervalo preajustado. El intervalo de reproducción se puede ajustar en [Intervalo] para poder disfrutar plenamente de sus imágenes.
| Nostálgico | Un pase de diapositivas caprichoso que reproduce el ambiente para las escenas de una película.
| Elegante | Un pase de diapositivas elegante que procede a un tempo medio.
| Activo | Un pase de diapositivas de tempo alto apropiado para escenas de acción.

Música Especifica la música que se va a reproducir durante los pases de diapositivas. Puede seleccionar más de una pista de música de fondo. Pulse del botón de control para visualizar la pantalla de control del volumen, después pulse / para ajustar el volumen.
| Música1 | El ajuste predeterminado para un pase de diapositivas [Simple].
| Música2 | El ajuste predeterminado para un pase de diapositivas [Nostálgico].
| Música3 | El ajuste predeterminado para un pase de diapositivas [Elegante].
| Música4 | El ajuste predeterminado para un pase de diapositivas [Activo].
| Silenciar | No se utiliza BGM.

Intervalo Establece el intervalo de cambio de pantalla. El ajuste se fijará a [Auto] cuando [Efectos] no esté ajustado a [Simple].
| 1 s (segundo) | Ajusta el intervalo de visualización de imágenes para un pase de diapositivas [Simple].
| 3 s (segundo)
| 5 s (segundo)
| 10 s (segundo)
| Auto | El intervalo se ajusta conforme al elemento [Efectos] seleccionado.

Repetir Activa o desactiva la repetición del pase de diapositivas.
| Activar | Reproduce imágenes en bucle continuo.
| Desactivar | Después de haberse reproducido todas las imágenes, finalizará el pase de diapositivas.

Selección de la música de fondo
Puede transferir un archivo de música deseado de sus CD o archivos MP3 a la cámara para reproducirlo durante el pase de diapositivas. Para transferir música, instale el software “Music Transfer” (suministrado) en su ordenador. [Detalles]

- Puede grabar hasta cuatro piezas de música en la cámara. (Las 4 piezas predeterminadas (Música1 – Música4) se pueden reemplazar con las que usted transfiere.)

- La duración máxima de cada archivo de música para la reproducción de música de la cámara es de unos 5 min (minuto).

- Si no puede reproducir un archivo de música debido a que está dañado u otros defectos de funcionamiento del archivo, ejecute [Vaciar música] [Detalles] y transfiera la música otra vez.

Tema relacionado
“Music Transfer”
Instalación de “PMB” y “Music Transfer” (Windows)
Instalación de “Music Transfer” (Macintosh)
Volver al principio