Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > DISP (Näytön asetukset)

## DISP (Näytön asetukset)

Histogrammi

1. Paina ohjauspainikkeessa olevaa DISP (Näytön asetukset) -painiketta.

1. Valitse haluamasi tila painamalla ohjauspainiketta.

| (Vain kuva) | Videotilassa asettaa näytön vakiokirkkauteen ja näyttää vain kuvia.
| (Kirkas + vain kuva) | Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää vain kuvat.
| (Kirkas + valotustiedot) | Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää tiedot. Myös tallennetun kuvan exif-tiedot ja histogrammi näytetään.
| (Kirkas) | Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää tiedot.
| (Normaali) | Muuttaa kuvaruudun vakiokirkkauteen ja näyttää tiedot.

Huomaa

- Jos katsot kuvia ulkona kirkkaassa valossa, lisää kuvaruudun kirkkautta. Tämä voi kuitenkin kuluttaa akun varauksen nopeammin.

### Histogrammi

Histogrammi on kuvan kirkkauden näyttävä kaaviokuva. Oikealle painottuva (A) histogrammi tarkoittaa kirkasta kuvaa ja vasemmalle painottuva histogrammi (B) tummaa kuvaa.

1. Paina ohjauspainikkeessa olevaa DISP (Näytön asetukset) ‑painiketta ja valitse sitten [Kirkas + valotustiedot].

Huomautuksia

- Histogrammi tulee näkyviin myös yksittäistä kuvaa näytettäessä, mutta et voi säätää valotusta.

- Histogrammi ei tule näkyviin, kun:

- Tallennetaan/toistetaan videoita

- Katsellaan pystysuuntaisia kuvia

- Käännetään valokuvia

- Kuvataan Pyyhkäisypanoraama-toiminnolla

- Katsellaan Pyyhkäisypanoraama-toiminnolla kuvattuja kuvia

- Kuvauksen aikainen ja toiston aikainen histogrammi voivat erota huomattavasti toisistaan seuraavissa tilanteissa:

- Salama välähtää.

- Suljinnopeus on hidas tai nopea.

- Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla otetuilla kuvilla.

Takaisin ylös