Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Fonctions non disponibles en certains modes ENR

## Fonctions non disponibles en certains modes ENR

Dans le tableau ci-dessous, indique une fonction pouvant être changée par l’utilisateur, alors que — indique une fonction ne pouvant pas être changée. Les icônes sous [Retardateur] et [Flash] indiquent les modes disponibles.

| Retardateur | Flash | Détection de visage/Détection de sourire | Réglages Rafale/Réglages bracketing
(Mode Auto Intelligent) |  |  |  | *2
(Programme Auto) |  |  |  |
(Prise de vue expo manuelle) |  |  |  |
(Panorama par balayage) | — |  | — | —
(Mode Film) |  |  | — | —
(Peau douce) |  |  | *1 | *3
(Flou artistique) |  |  | *1 | *3
(Paysage) |  |  | — | *3
(Portrait crépus) |  |  |  | —
(Crépuscule) |  |  | — | —
(Sensibil élevée) |  |  |  | —
(Gastronomie) |  |  | — | —
(Animal domestique) |  |  | — | —
(Plage) |  |  |  | *3
(Neige) |  |  |  | *3
(Feux d’artifice) |  |  | — | —
(Prise de vue avancée sport) | — |  | — | *3

*1 [Désact] ne peut pas être sélectionné pour [Détection de visage].
*2 [Réglages bracketing] ne peut pas être sélectionné.
*3 [Bal blanc] ne peut pas être sélectionné pour [Réglages bracketing].
Haut