Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje ikona MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > ISO

## ISO

Podešava osvjetljenje kad se fotoaparat u Odabiru scene postavi na Programsku automatiku, Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije ili (Napredno snimanje sporta).

1. MENU (ISO) željeni mod

| (Autom.) | ISO osjetljivost se podešava automatski.
| ////// | Zamućenje slike na tamnim mjestima ili s pomičnim objektima možete smanjiti ako povećate ISO osjetljivost (odaberite veći broj).

Podešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
Savjeti za sprečavanje zamućenja
Iako je fotoaparat nepomičan, objekt se pomiče tijekom okidanja pa na slici izgleda zamućeno. Potresanje fotoaparata se smanjuje automatski ali funkcija ne smanjuje dovoljno zamućenje objekta. Zamućenje objekta često nastaje u uvjetima smanjene osvijetljenosti ili dugog vremena ekspozicije.
U tom slučaju snimajte vodeći računa o savjetima koji slijede.

- Odaberite višu ISO osjetljivost tako da ubrzate vrijeme ekspozicije.

- Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene.

Napomene

- Ne možete odabrati [ISO AUTO] u načinu Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije.

- Ne možete odabrati ISO postavke izuzev [ISO AUTO], [ISO 80] do [ISO 800] u sljedećim slučajevima:

- Kad se odabere način brzog snimanja/snimanja sa skupom ekspozicije

- Kad se Odabir scene postavi na (Napredno snimanje sporta)

- Kada je [DRO] postavljeno na [DRO plus].

Natrag na vrh