Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Rješavanje problema > Poruke i indikatori upozorenja > Poruke

## Poruke

U slučaju pojave sljedećih poruka, slijedite navedene upute.

- Kapacitet baterije je nizak. Odmah napunite baterijsku jedinicu. Ovisno o uvjetima i vrsti baterijske jedinice, kad indikator započne treperiti preostalo je kapaciteta za još 5 do 10 minuta rada.

Koristi se samo s kompatibilnom baterijom

- Umetnuta baterija nije NP-BG1 (isporučeno) ili NP-FG1 (prodaje se zasebno) baterijska jedinica.

Pogreška sustava

- Isključite i uključite fotoaparat.

Aparat se pregrijava
Pustite da se ohladi

- Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat će se vjerojatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje videozapisa. Odložite fotoaparat na hladno mjesto dok mu se temperatura ne spusti.

Pogreška u internoj memoriji

- Isključite i uključite fotoaparat.

Ponovno umetnite memorij. karticu

- Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

- Kontakti memorijske kartice su prljavi.

- Memorijska kartica je oštećena.

Pogrešna vrsta memorijske kartice

- Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

Ta memorijska kartica možda neće snimati ili reproducirati

- Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

Pogreška pri formatiranju interne memorije
Pogreška pri formatiranju memorijske kartice

- Ponovno formatirajte memorijski medij. [Pojedinosti]

Memorijska kartica je zaključana

- Koristite memorijsku karticu s preklopnikom zaštite upisa, pa je preklopnik postavljen u položaj LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.

Memorijska kartica samo za čitanje

- Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici.

Nema slika

- U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.

- Na memorijskoj kartici u ovoj mapi nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.

Nema fotografija

- Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u prezentaciji.

Pronađena je datoteka koja nije prepoznata

- Pokušali ste izbrisati mapu s datotekom koja se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu. Izbrišite datoteku u računalu, zatim izbrišite mapu.

Pogreška u mapi

- Mapa s prva tri ista digitalna broja već postoji na memorijskoj kartici (na primjer: kao 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite drugu mapu [Pojedinosti] ili izradite drugu mapu [Pojedinosti].

Stvaranje dodatnih mapa nije moguće

- Mapa koja počinje nazivom s »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete izrađivati mape.

Isprazni sadržaj mape

- Pokušali ste izbrisati mapu koja sadrži jednu ili više datoteka. Najprije izbrišite sve datoteke u mapi, zatim izbrišite mapu.

Zaštićena mapa

- Pokušali ste izbrisati mapu koja je na računalu zaštićena od izmjena.

Datoteka se ne može prikazati

- Došlo je do greške kod reprodukcije slike.
  Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.

Mapa samo za čitanje

- Odabrali ste mapu koja se ne može postaviti kao mapa za snimanje na ovom fotoaparatu. Odaberite drugu mapu. [Pojedinosti]

Datoteka zaštićena

- Isključite zaštitu slike. [Pojedinosti]

Veličina slike prekoračila je ograničenje

- Pokušali ste reproducirati sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može reproducirati.

Nije moguće otkriti lice za retuširanje

- U ovisnosti o slici, možda neće biti moguće retuširanje.

(Indikator vibracija)

- Fotoaparat je osjetljiviji na pomicanje u uvjetima nedovoljnog osvjetljenja. Koristite bljeskalicu ili pričvrstite fotoaparat na tronožac.

Ova memorijska kartica ne podržava 1280x720 (fina)
Ova memorijska kartica ne podržava 1280x720 (standardna)

- Za snimanje videozapisa preporučuje se korištenje »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) medija, »Memory Stick PRO-HG Duo« medija ili SD memorijske kartice (Klasa 4 ili brža).

Isključite napajanje i ponovo ga uključite

- Problem s objektivom.

Najveći broj slika već je odabran

- Kad koristite [TransferJet], možete odabrati do 10 datoteka.

- Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka.

- Možete dodati (nalog za ispis) oznake na najviše 999 datoteka.

Pogreška pri reprodukciji glazbe

- Izbrišite glazbenu datoteku ili je zamijeniti sa drugom glazbenom datotekom.

- Pokrenite [Isprazni glazbu], zatim učitajte novu glazbenu datoteku.

Pogreška pri formatiranju glazbe

- Pokrenite [Isprazni glazbu].

Postupak se ne može izvršiti na datotekama koje nisu podržane

- Nije moguća obrada niti primjena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno obrađene na računalu ili snimljene drugim fotoaparatima.

Priprema datoteke slikov. baz. podatak. Molimo pričekati

- Kad se slike izbrišu pomoću računala i sl., fotoaparat će povratiti podatke o datumu i sl.

- Nakon formatiranja memorijske kartice bit će izrađena neophodna datoteka slikovne baze podataka.

- Broj slika je prevelik da bi fotoaparat mogao izvršiti njihovu organizacija po datumu u datoteci baze podataka. Da biste registrirali dodatne slike u datoteci slikovne baze podataka, izbrišite slike u [Prikaz datuma].

- Nije moguće snimanje u datoteku slikovne baze podataka fotoaparata niti reprodukcija iz moda [Prikaz datuma]. Pomoću »PMB« na računalu napravite sigurnosnu kopiju svih slika i iskoristite je za obnovu podataka na memorijskoj kartici ili internoj memoriji.

Pogreška datoteke slikov. baze podat.
Podatke je nemoguće povratiti

- Kopirajte sve slike na računalo pomoću »PMB«, zatim formatirajte memorijsku karticu ili internu memoriju. [Pojedinosti]
  Za ponovno pregledavanje svih slika na fotoaparatu, prebacite kopirane slike na njega pomoću »PMB«.

Funkcija snimanja nije dostupna
zbog povišene interne temperature

- Fotoaparat se zagrijao. Pohranjivanje slika nije moguće dok se fotoaparat dovoljno ne ohladi.

Snimanje je zaustavljeno zbog
povišene temperature fotoaparata

- Snimanje je zaustavljeno zbog porasta temperature tijekom video snimanja. Molimo pričekati dok temperatura ne padne.

- Fotoaparat će se početi zagrijavati ako video snimanje predugo traje. Prekinite video snimanje.

Spajanje nije uspjelo

- Provjerite TransferJet prijemnu jedinicu i ispravno prenesite podatke. [Pojedinosti]

Neke datoteke nisu poslane
Neke datoteke nisu primljene

- Ili se tijekom prijenosa slike veza prekinula ili je prijenos prekinut jer se napunila memorija uređaja. Provjerite raspoloživi memorijski kapacitet i ponovno pokušajte prenijeti podatke pomoću TransferJet.

- Možda nećete moći primiti određene slike u zavisnosti od slika.

Natrag na vrh