Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje ikona MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Veličina slike/Veličina panor. slike

## Veličina slike/Veličina panor. slike

Veličina slike kad se snimaju fotografije
Veličina slike u Jednostavnom načinu rada
Veličina slike načinu Panoramskog snimanja
Veličina slike kod snimanja videozapisa
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se sprema kada snimite sliku.
Što je slika veća, nakon ispisa na papiru velikog formata vidjet će se više detalja. Što je slika manja, broj slika koje se mogu snimiti bit će veći.

1. MENU (Veličina slike)/ (Veličina panor. slike) željena veličina

O »odnosu kvalitete« i »veličine slike«
Digitalna slika sastoji se od malih točaka koje se zovu pikseli.
Što je veći broj piksela (A), slika je veća, zauzima više memorije i ima više detalja. »Veličina slike« prikazuje se brojem piksela. Iako se na zaslonu fotoaparata ne vidi nikakva razlika, razlika u preciznosti detalja i vremenu potrebnom za obradu podataka postaje očita kod ispisa slike i njezinom prikazu na zaslonu računala.

1. Veličina slike: 16M

4608 piksela × 3456 piksela = 15.925.248 piksela

1. Veličina slike: VGA

640 piksela × 480 piksela = 307.200 piksela
Veliki broj piksela
(kvalitetnija slika i veća datoteka)
Mali broj piksela
(lošija kvaliteta slike ali manja datoteka)

### Veličina slike kad se snimaju fotografije

| Veličina slike | Upute za korištenje | Br. slika | Ispis
| (4608×3456) | Za ispis do veličine A3+ | Manje Više | Visoka rezolucija Niska rezolucija
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Za ispise od 10×15 cm do formata A4
| (640×480) | Za privitke elektronske pošte
| (4608×2592) | Za pregledavanje na televiziji visoke razlučivosti i ispis do veličine A3 | Manje Više | Visoka rezolucija Niska rezolucija
| (1920×1080) | Za pregledavanje na televiziji visoke razlučivosti

Napomena

- Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9 ili panoramskih slika možda će biti odrezana oba kraja.

### Veličina slike u Jednostavnom načinu rada

| Velika | Snima slike u [16M] veličini.
| Mala | Snima slike u [5M] veličini.

### Veličina slike načinu Panoramskog snimanja

| (Standardno) (Vodoravno: 4912 × 1080) (Okomito: 3424 × 1920) | Snimanje slika u standardnom formatu.
| (Široki) (Vodoravno: 7152 × 1080) (Okomito: 4912 × 1920) | Snimanje slika u širokom formatu.

### Veličina slike kod snimanja videozapisa

Što su veće dimenzije slike videozapisa, veća je kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi (prosječni protok bitova u sekundi) reproducirana slika bit će jasnija.
Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom snimljeni su u formatu MPEG-4, pri priložno 30 sličica/s, u progresivnom načinu, s AAC zvukom, mp4 formatom.

| Veličina videozapisa | Prosječni protok bitova u sekundi | Upute za korištenje
| 1280x720(kvalitetno) | 9 Mb/s | Snimanje videozapisa najviše kvalitete za prikaz na HD TV prijemniku visoke razlučivosti.
| 1280x720(standardno) | 6 Mb/s | Snimanje videozapisa standardne kvalitete za prikaz na HD TV prijemniku visoke razlučivosti.
| VGA | 3 Mb/s | Snimanje slike u veličini pogodnoj za prijenos na Internet.

Napomena

- Kad se za snimanje videozapisa odabere veličina slike [VGA], rezultat će biti telefoto snimak.

Natrag na vrh