Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Prije korištenja > Nazivi dijelova i popis ikona prikazanih na zaslonu > Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu

## Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu

Popis ikona načina snimanja
Popis ikona načina gledanja
Ikone koje su prikazane na zaslonu pokazuju status fotoaparata.
Prikaz na zaslonu možete promijeniti pomoću DISP (Postavke zaslonskog prikaza) na kontrolnoj tipki.

### Popis ikona načina snimanja

Prikaz | Značenje
| Preostali kapacitet baterije
| Kapacitet baterije nizak
| Veličina slike/panoramske slike
| Odabir scene
| Birač moda (Inteligentno automatsko/Programska automatika/Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije/Panoramsko snimanje/Snimanje videozapisa)
| Ikona funkcije prepoznavanja scene
| Balans bijelog
| Mod mjerenja
| Indikator vibracija
| Smanjenje zatvaranj. očiju
| Prepoznavanje scene
| Postavke brzog snimanja
| Snimanje sa skupom ekspozicije
| Postavka ekspozicije
| DRO
| Efekt nježn. tena
| Indikator osjetljivosti detekcije osmjeha
1.4 | Omjer uvećanja zuma

Prikaz | Značenje
| Indikator blokade AE/AF
ISO400 | ISO vrijednost
| Smanjenje šuma kod dugog vremena ekspozicije
125 | Vrijeme ekspozicije
F3.5 | Otvor zaslona
+2.0EV | Vrijednost ekspozicije
| Izoštravanje

Prikaz | Značenje
| Mapa za snimanje
96 | Broj slika koje se još mogu snimiti
100Min | Preostalo vrijeme snimanja
| Mediji za snimanje (memorijska kartica, interna memorija)
| Prikaz Eye-Fi načina
| AF osvjetljivač
| Mod bljeskalice
| Smanjenje učinka crvenih očiju
| Punjenje bljeskalice

Prikaz | Značenje
| Samookidač
C:32:00 | Samodijagnostička funkcija
| Detekcija lica
| Datoteka baze podataka je popunjena/Upozorenje o pogrešci baze podataka
| Odredište
| Upozorenje o pregrijanosti
| Okvir AF tražila
| Končanica za mjerenje ekspozicije u točki
| Histogram
SNIMANJE Na čekanj. | Snimanje videozapisa/Na čekanju
0:12 | Vrijeme snimanja (min:sek)

### Popis ikona načina gledanja

Prikaz | Značenje
| Preostali kapacitet baterije
| Kapacitet baterije nizak
| Veličina slike/panoramske slike
| Zaštita
| Nalog za ispis (DPOF)
| Reprodukcijski zum
| Način prikaza
| TransferJet postavke

Prikaz | Značenje
101-0012 | Broj mape-datoteke
2011 1 1 9:30 AM | Datum/vrijeme snimanja reproducirane slike

Prikaz | Značenje
| Mapa za reprodukciju
12/12 | Broj slike/Broj slika snimljenih u rasponu datuma, odabrana mapa
| Mediji za reprodukciju (memorijska kartica, interna memorija)
| Prikaz Eye-Fi načina
| Mijenjanje mape
| Mod mjerenja
| Mod bljeskalice
| Balans bijelog
ISO400 | ISO vrijednost
| Datoteka baze podataka je popunjena/Upozorenje o pogrešci baze podataka

Prikaz | Značenje
C:32:00 | Samodijagnostička funkcija
+2.0EV | Vrijednost ekspozicije
500 | Vrijeme ekspozicije
F3.5 | Otvor zaslona
| Reprodukcija
| Reprodukcijska traka
00:00:12 | Brojač
| Histogram prikazuje se kad je prikaz histograma onemogućen.
| Glasnoća

Natrag na vrh