Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje Načina snimanja > Snim. s ruč. određ. ekspozicije

## Snim. s ruč. određ. ekspozicije

Možete snimati pri svojoj omiljenoj ekspoziciji, ako ručno postavite vrijeme ekspozicije i otvor blende.

1. Namjestite birač moda na (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

1. Na kontrolnoj tipki pritisnite .

1. Kontrolnom tipkom odaberite vrijeme ekspozicije i otvor blende (F vrijednost).

Kontrolna tipka | Značajka
| Povratak
| Vrijeme ekspozicije
| Otvor blende (F vrijednost)

- Odaberite vrijeme ekspozicije od 1/1600 sekunde do 30 sekundi.

- Kad se zum postavi sasvim na W, možete odabrati otvor blende od F3,5 ili F8 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).
  Kad se zum postavi sasvim na T, možete odabrati otvor blende od F5,5 ili F13 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).

1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

Postavljanje vremena ekspozicije i otvora blende (F vrijednost)
Razlika između postavki (A) i pravilne ekspozicije prema fotoaparatu prikazuje se kao EV vrijednost (B) na zaslonu.

- 0EV je vrijednost koja se procjenjuje kao najprikladnija za fotoaparat.

- Kad je vrijeme ekspozicije jedna sekunda ili više, onda se ono označava s [”], primjerice, [1”].

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje, preporuča se korištenje stativa kako bi se spriječili efekti vibracije.

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje od određenog vremena, aktivira se funkcija smanjenja šuma kod dugog vremena ekspozicije kako bi se smanjio šum slike, a na zaslonu se prikazuje .

- Ako odaberete duga vremena ekspozicije, potrebno je više vremena za obradu podataka.

Napomene

- Ako se vašim postavkama ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu će treperiti kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovim uvjetima, ali se preporuča ponovno podešavanje ekspozicije.

- Bljeskalica je postavljena na [Uključeno] ili [Isključeno].

- Ne možete odabrati vrijeme ekspozicije i otvor blende (F vrijednost) kad je samookidač postavljen na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.].

- Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Natrag na vrh