Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Indicatori e messaggi di avvertimento > Messaggi

## Messaggi

Se appaiono i seguenti messaggi, seguire le istruzioni.

- Il livello della batteria è basso. Caricare subito il pacco batteria. A seconda delle condizioni d’uso o del tipo di pacco batteria, l’indicatore potrebbe lampeggiare anche quando sono ancora rimasti da 5 minuti a 10 minuti di tempo rimanente della batteria.

Utilizzare soltanto batterie compatibili

- La batteria inserita non è un pacco batteria NP-BG1 (in dotazione) o NP-FG1 (in vendita separatamente).

Errore sistema

- Spegnere la fotocamera, quindi riaccenderla.

Surriscaldamento della fotocamera
Consenti il suo raffreddamento

- La temperatura della fotocamera è aumentata. La fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente o si potrebbe non essere in grado di registrare i filmati. Lasciare la fotocamera in un luogo fresco finché la temperatura scende.

Errore memoria interna

- Spegnere la fotocamera, quindi riaccenderla.

Reinserisci la scheda memoria

- La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera. [Dettagli]

- La sezione dei terminali della scheda di memoria è sporca.

- La scheda di memoria è danneggiata.

Err. tipo scheda memoria

- La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera. [Dettagli]

Questa scheda memoria potrebbe non registrare o riprodurre

- La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera. [Dettagli]

Errore formattazione di memoria interna
Errore formattazione della scheda memoria

- Formattare di nuovo il supporto. [Dettagli]

Scheda memoria bloccata

- Si sta usando la scheda di memoria con l’interruttore di protezione dalla scrittura e l’interruttore è impostato sulla posizione LOCK. Impostare l’interruttore sulla posizione di registrazione.

Scheda di memoria solo lettura

- La fotocamera non registra né cancella le immagini su questa scheda di memoria.

Nessuna immagine

- Nella memoria interna non è stata registrata alcuna immagine riproducibile.

- Nessuna immagine che può essere riprodotta è stata registrata in questa cartella della scheda di memoria.

Nessun fermo immagine

- La cartella o la data selezionata non contiene un file che può essere riprodotto in una proiezione diapositive.

File trovato che non è stato identificato

- Si è cercato di cancellare una cartella contenente un file che non può essere riprodotto su questa fotocamera. Cancellare il file su un computer e quindi cancellare la cartella.

Errore cartella

- Sulla scheda di memoria esiste già una cartella con il numero che ha le stesse prime tre cifre (per esempio: 123MSDCF e 123ABCDE). Selezionare un’altra cartella [Dettagli] o creare una cartella nuova [Dettagli].

Imp. creare cart. nuove

- Sulla scheda di memoria esiste la cartella con un nome che inizia con “999”. In questo caso non è possibile creare le cartelle.

Vuota contenuto cartella

- Si è cercato di cancellare una cartella contenente uno o più file. Cancellare tutti i file e quindi cancellare la cartella.

Cartella protetta

- Si è cercato di cancellare una cartella che è protetta come sola lettura su un computer.

Impossibile visualizzare file

- Si è verificato un errore durante la riproduzione dell’immagine.
  Non vengono date garanzie per la riproduzione su questa fotocamera di file contenenti immagini che sono state elaborate su un computer o di immagini che sono state riprese usando altre fotocamere.

Cartella solo lettura

- È stata selezionata una cartella che non può essere impostata come una cartella di registrazione sulla fotocamera. Selezionare un’altra cartella. [Dettagli]

Protezione file

- Rilasciare la protezione. [Dettagli]

Dim. imm. superiore

- Viene riprodotta un’immagine con dimensioni non riproducibili sulla fotocamera.

Non è in grado di rilevare viso per il ritocco

- Si potrebbe non essere in grado di ritoccare l’immagine a seconda dell’immagine.

(Indicatore di avvertimento per la vibrazione)

- A causa della luce insufficiente si possono verificare delle vibrazioni della fotocamera. Usare il flash o montare la fotocamera su un treppiede per fissare la fotocamera.

1280x720 (Fine) non è supportato con questa scheda memoria
1280x720 (Standard) non è supportato con questa scheda memoria

- Per registrare i filmati, si consiglia di usare un supporto “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), un supporto “Memory Stick PRO-HG Duo” o una scheda di memoria SD (Classe 4 o più veloce).

Spegni e riaccendi

- L’obiettivo funziona male.

Numero massimo di immagini già selezionate

- È possibile selezionare fino a 10 file quando si usa [TransferJet].

- È possibile selezionare fino a 100 file quando si usa [Immagini multiple].

- È possibile aggiungere i contrassegni (Ordine di stampa) ad un massimo di 999 file.

Errore di riproduzione musica

- Cancellare il file musicale o sostituirlo con un file musicale normale.

- Eseguire [Svuota Musica], quindi scaricare un nuovo file musicale.

Errore formattazione per musica

- Eseguire [Svuota Musica].

Impossibile eseguire operazione in file non supportati

- L’elaborazione ed altre funzioni di modifica della fotocamera non possono essere eseguite sui file di immagine che sono stati elaborati usando un computer o sulle immagini che sono state registrate con altre fotocamere.

In corso preparaz. file di database imm. Attendere

- La fotocamera ripristina le informazioni sulla data, ecc., in casi in cui le immagini sono state cancellate su un PC, ecc.

- Il file necessario di database di immagini viene creato dopo che la scheda di memoria viene formattata.

- Il numero di immagini supera quello per cui la gestione della data in un file di database dalla fotocamera è possibile. Per registrare altre immagini nel file di database di immagini, cancellare le immagini in [Visione data].

- Non è possibile registrare sul file di database di immagini della fotocamera o riprodurre usando [Visione data]. Usare “PMB” per fare una copia di riserva di tutte le immagini su un PC e usarla per ripristinare una scheda di memoria o la memoria interna.

Errore di file di database di immagini.
impossibile recuperare

- Importare tutte le immagini sul computer con “PMB” e formattare la scheda di memoria o la memoria interna. [Dettagli]
  Per guardare di nuovo le immagini con la fotocamera, esportare le immagini importate sulla fotocamera con “PMB”.

Funzione registraz. non disponibile
a causa di temperatura interna alta

- La temperatura della fotocamera è aumentata. Non è possibile registrare le immagini finché la temperatura si è abbassata.

Registrazione interrotta a causa di
aumento temperat. della fotocamera

- La registrazione si è interrotta a causa di un aumento di temperatura durante la registrazione di un filmato. Attendere finché la temperatura si abbassa.

- Quando si registrano i filmati per molto tempo, la temperatura della fotocamera aumenta. In questo caso, interrompere la registrazione dei filmati.

Collegamento non riuscito

- Controllare la porta di ricezione TransferJet e trasferire correttamente i dati. [Dettagli]

Alcuni file non sono stati inviati
Alcuni file non sono stati ricevuti

- La comunicazione è stata interrotta durante il trasferimento di immagini o il trasferimento è stato interrotto perché la memoria della periferica è piena. Controllare la capacità disponibile della memoria e cercare di trasferire i dati usando di nuovo TransferJet.

- Si potrebbe non essere in grado di ricevere l’immagine a seconda dell’immagine.

Torna all’inizio