Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni/Informazioni su questa fotocamera > Numero di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati > Tempo registrabile dei filmati

## Tempo registrabile dei filmati

La seguente tabella indica i tempi massimi approssimativi di registrazione. Questi sono i tempi totali per tutti i file di filmato. La ripresa continua è possibile per circa 29 minuti alla volta. La dimensione massima di un file di filmato è fino a circa 2 GB.
(h (ora), m (minuti), s (secondi))

Qualità/Dimensione | Memoria interna | Scheda memoria formattata con questa fotocamera
Circa 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Fine) | — | 25 m (20 m) | 55 m (40 m) | 1 h 50 m (1 h 20 m) | 3 h 40 m (2 h 45 m) | 7 h 25 m (5 h 30 m)
1280x720(Standard) | — | 40 m (25 m) | 1 h 20 m (55 m) | 2 h 40 m (1 h 50 m) | 5 h 25 m (3 h 40 m) | 10 h 50 m (7 h 25 m)
VGA | 1 m (45 s) | 1 h 20 m (1 h) | 2 h 40 m (2 h) | 5 h 25 m (4 h) | 10 h 50 m (8 h 5 m) | 21 h 45 m (16 h 20 m)

Il numero in ( ) è il tempo minimo registrabile.
Nota

- Il tempo registrabile dei filmati varia perché la fotocamera è dotata di VBR (Variable Bit Rate = Velocità di trasmissione variabile), che regola automaticamente la qualità dell’immagine a seconda della scena di ripresa. Quando si registra un soggetto in movimento rapido, l’immagine è più nitida ma il tempo registrabile è minore perché maggiore memoria è necessaria per la registrazione. Il tempo registrabile varia anche a seconda delle condizioni di ripresa, del soggetto o delle impostazioni della dimensione dell’immagine.

Torna all’inizio