Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Flash

## Flash

1. Premere (Flash) sul tasto di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con il tasto di controllo.

| (Autom.) | Il flash funziona automaticamente nei posti bui o in presenza di controluce.
| (Attivato) | Il flash funziona sempre.
| (Sincr. lenta) | Il flash funziona sempre. La velocità dell’otturatore è lenta in posti bui per riprendere chiaramente lo sfondo che si trova al di fuori della luce del flash.
| (Disattivato) | Il flash non funziona.

Quando nelle foto con flash appaiono le “Macchie circolari bianche”
Questo è causato da particelle (polvere, polline, ecc.) che fluttuano vicino all’obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera, appaiono come macchie circolari bianche.
Come è possibile ridurre le “macchie circolari bianche”?

- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza un flash.

- Selezionare il modo (Alta sensibilità) in Selezione scena. ([Disattivato] viene selezionato automaticamente.)

Note

- Il flash lampeggia due volte. Il primo lampeggio regola la quantità di luce.

- Durante la carica del flash si visualizza .

- Non è possibile usare il flash durante la ripresa a raffica o con bracketing.

- Potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio