Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione delle immagini su un televisore > Visione di un’immagine su un televisore ad alta definizione (HD) > Visione di un’immagine su un TV HD usando il cavo per adattatore di uscita HD (in vendita separatamente)

## Visione di un’immagine su un TV HD usando il cavo per adattatore di uscita HD (in vendita separatamente)

Collegare la fotocamera ad un televisore HD (Alta definizione) usando il cavo per adattatore di uscita HD (in vendita separatamente). Usare un cavo per adattatore di uscita HD compatibile con Type3a (in vendita separatamente).

1. Spegnere sia la fotocamera che il televisore.

1. Applicare un adattatore di conversione (D) ad un cavo per adattatore di uscita HD (C) (in vendita separatamente) e collegare la fotocamera ad un televisore ad alta definizione (HD) con il cavo appropriato.

A: VIDEO COMPONENTE IN
B: AUDIO
C: Cavo per adattatore di uscita HD (in vendita separatamente)
D: Adattatore di conversione (L’adattatore di conversione è in dotazione con un cavo per adattatore di uscita HD compatibile con Type3a (in vendita separatamente)).
E: Connettore multiplo

1. Accendere il televisore e impostare l’ingresso.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per accendere la fotocamera.

Le immagini riprese con la fotocamera appaiono sul televisore. Selezionare l’immagine desiderata con il tasto di controllo.
“PhotoTV HD”
Questa fotocamera è compatibile con la normativa “PhotoTV HD”.
Collegando un televisore Sony compatibile con “PhotoTV HD” usando un cavo adattatore uscita HD (in vendita separatamente) al segnale video in uscita in HD(1080i), è possibile vedere comodamente moltissime foto con la massima qualità HD.

- “PhotoTV HD” consente di ottenere un’espressione tipica delle foto molto dettagliata di caratteristiche e colori delicati.

- È necessario cambiare l’impostazione del televisore. Per i dettagli, vedere le istruzioni per l’uso del televisore.

Note

- Non è possibile riprodurre le immagini nel modo facile durante l’uscita TV.

- Le immagini riprese nella dimensione di immagine [VGA] non possono essere riprodotte nel formato HD.

- Quando si riprendono i filmati mentre la fotocamera e un televisore sono collegati usando un cavo adattatore uscita HD (in vendita separatamente), l’immagine in corso di ripresa non si visualizza sul televisore.

- Prima di usare questa funzione, selezionare MENU (Impost.) (Impostaz. principali) per selezionare [HD(1080i)] per [COMPONENT].

- Quando si usa la fotocamera all’estero, potrebbe essere necessario cambiare l’uscita del segnale video per adattarla a quella del sistema televisivo. [Dettagli]

Argomento collegato
COMPONENT
Torna all’inizio