Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > DISP (Scherminstellingen)

## DISP (Scherminstellingen)

Histogram

1. Druk op DISP (Scherminstellingen) op de besturingsknop.

1. Selecteer de gewenste functie met de besturingsknop.

| (Alleen Beeld) | Hiermee kunt u bij het opnemen van bewegende beelden instellen op de standaardhelderheid en alleen beelden weergeven.
| (Helder + alleen Beeld) | Hiermee kunt u het scherm helderder maken en alleen het beeld weergeven.
| (Helder + Belichtingsgeg.) | Hiermee kunt u het scherm helderder maken en de informatie weergeven. Ook worden de Exif-gegevens en een histogram van het opgenomen beeld afgebeeld.
| (Helder) | Hiermee kunt u het scherm helderder maken en de informatie weergeven.
| (Normaal) | Hiermee kunt u het scherm instellen op de standaard helderheid en de informatie weergeven.

Opmerking

- Als u beelden weergeeft in helder zonlicht buiten, stelt u de helderheid van het scherm hoger in. De batterijlading kan in dat geval echter sneller opraken.

### Histogram

Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld weergeeft. De grafiekweergave duidt op een helder beeld wanneer hij van links naar rechts gezien schuin omlaag loopt (A), en op en donker beeld wanneer hij van links naar rechts gezien schuin omhoog loopt (B).

1. Druk op DISP (Scherminstellingen) op de besturingsknop, en selecteer daarna [Helder + Belichtingsgeg.].

Opmerkingen

- Het histogram wordt ook afgebeeld wanneer een enkel beeld wordt weergegeven, maar u de belichting niet kunt instellen.

- Het histogram wordt niet afgebeeld tijdens:

- Opnemen/weergeven van bewegende beelden

- Weergeven van verticale beelden

- Roteren van stilstaande beelden

- Opnemen met Panorama door beweging

- Beelden bekijken die zijn opgenomen met Panorama door beweging

- Er kan een groot verschil optreden tussen de histogrammen die worden afgebeeld tijdens het opnemen en tijdens het weergeven, wanneer:

- De flitser afgaat.

- De sluitertijd lang of kort is.

- Het histogram wordt mogelijk niet afgebeeld voor beelden die zijn opgenomen met een andere camera.

Terug naar boven