Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Oglądanie obrazów na odbiorniku TV > Oglądanie obrazu na odbiorniku TV wysokiej rozdzielczości (HD) > Oglądanie obrazu na odbiorniku HD TV, używając kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie)

## Oglądanie obrazu na odbiorniku HD TV, używając kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie)

Podłącz aparat do HD TV (wysokiej rozdzielczości), używając kabla adaptera wyjścia HD (sprzedawany oddzielnie). Użyj kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), zgodnego z Type3a.

1. Wyłącz aparat i odbiornik TV.

1. Przymocuj konwerter (D) do kabla adaptera wyjściowego HD (C) (sprzedawany oddzielnie) i podłącz aparat do odbiornika TV wysokiej rozdzielczości za pomocą odpowiedniego kabla.

A: COMPONENT VIDEO IN
B: AUDIO
C: Kabel adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie)
D: Konwerter (Konwerter jest w zestawie z kablem adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type3a (sprzedawany oddzielnie).)
E: Złącze uniwersalne

1. Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Wybierz żądany obraz przyciskiem sterowania.
„PhotoTV HD”
Ten produkt jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Jeśli połączysz telewizor Sony zgodny z „PhotoTV HD” przy użyciu kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie) do przesyłania sygnału wideo wysokiej rozdzielczości HD(1080i), zdjęcia nabiorą nowego wymiaru dzięki wyświetlaniu w oszałamiającej jakości Full HD.

- „PhotoTV HD” pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur i kolorów.

- Musisz zmienić ustawienia telewizora. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika TV.

Uwagi

- Nie można odtwarzać obrazów w łatwym trybie podczas wyjścia na TV.

- Obrazy wykonane w rozmiarze obrazu [VGA] nie mogą być wyświetlane w formacie HD.

- Podczas rejestracji filmów, gdy aparat i telewizor są połączone przy użyciu kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), rejestrowany obraz nie będzie pokazywany na telewizorze.

- Zanim użyjesz tej funkcji, wybierz MENU (Nastaw.) (Główne nastawienia), aby wybrać [HD(1080i)] dla [COMPONENT].

- Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na zgodny z systemem odbiornika TV. [Szczegóły]

Podobny temat
COMPONENT
Powrót do początku