Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Oglądanie) > Opcje MENU (Oglądanie) > Wysyła przez TransferJet

## Wysyła przez TransferJet

Przyjmowanie zdjęć wykorzystujących TransferJet
Korzystanie z urządzeń zgodnych z TransferJet (sprzedawane oddzielnie)
TransferJet jest technologią bezprzewodowego transferu danych z bliska, która umożliwia transfer danych przez zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać między sobą komunikację.
Aby sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku (TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawana oddzielnie) umożliwia transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi z TransferJet.
Szczegółowe informacje dotyczące TransferJet, zobacz instrukcję obsługi karty Memory Stick z funkcją TransferJet.

1. Umieść Memory Stick z TransferJet w aparacie.

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie).

1. MENU (Wysyła przez TransferJet) żądany tryb na przycisku sterowania

1. Wykonaj transfer obrazów zestawiając blisko ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.

(Ten obraz) | Wysyła aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów) | Można wybrać i wysłać wiele obrazów. Po kroku 2, wykonaj następujące czynności. Wybierz obraz i naciśnij . Powtarzaj powyższe kroki, dopóki nie będzie więcej obrazów do wysłania. Wybierz obraz ze znakiem , aby odznaczyć znak . MENU [OK]

Uwagi

- Transfer jest możliwy tylko dla zdjęć.

- Jednocześnie można wysłać maksymalnie 10 zdjęć.

- Ustaw [TransferJet] na [Włącz] na ekranie (Nastaw.). [Szczegóły]

- W samolocie, nastaw [TransferJet] na [Wyłącz] w (Nastaw.) [Szczegóły]. Ponadto postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie używasz.

- Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane. W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

- Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.

- Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal elektromagnetycznych.

### Przyjmowanie zdjęć wykorzystujących TransferJet

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.

1. Zestaw obok siebie znaki (TransferJet) na aparacie i urządzeniu wysyłającym, aby otrzymać obrazy.

Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Wskazówki przydatne przy przesyłaniu i odbieraniu obrazów
Zestaw blisko ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

- Szybkość i zakres transferu zależą od kąta, pod jakim znaki (TransferJet) są zestawione.

- Może być konieczna zmiana pozycji/kąta aparatu na tyle, aby komunikacja została nawiązana.

- Wysyłanie i odbiór danych są łatwiejsze, gdy znaki (TransferJet) są zestawione tak, aby oba aparaty były równoległe wobec siebie, jak pokazano na rysunku.

Uwagi

- Tylko obrazy, które mogą zostać odtworzone w aparacie mogą być wysyłane i odbierane.

- Jeżeli podczas zapisu wystąpi błąd pliku bazy danych obrazu, pojawi się ekran odzyskiwania pliku bazy danych obrazu.

- Obrazy, których nie można zarejestrować w pliku bazy danych obrazu, odtwarzaj przy użyciu [Widok katalogu (Zdjęcia)].

### Korzystanie z urządzeń zgodnych z TransferJet (sprzedawane oddzielnie)

Korzystanie z urządzeń zgodnych z TransferJet (sprzedawane oddzielnie), sprawia że przesyłanie obrazów do komputera jest łatwiejsze i przyjemniejsze.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi urządzenia kompatybilnego z TransferJet.

- Zwróć uwagę na następujące sprawy, gdy używasz urządzeń kompatybilnych z TransferJet.

- Przed użyciem nastaw aparat na tryb odtwarzania.

- Jeżeli nie ma wyświetlonego obrazu, naciśnij MENU (Nastaw.) (Główne nastawienia) [Nastawienia LUN] [Jeden].

- Podczas połączenia zapis i usuwanie danych z aparatu nie są możliwe.

- Nie odłączaj w trakcie importu obrazów do „PMB”.

Podobny temat
TransferJet
Standard TransferJet
Powrót do początku