Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Obturador de sorriso

## Obturador de sorriso

Quando a câmara detecta um sorriso, o obturador dispara automaticamente.

1. Carregue (Sorriso) no botão de controlo.

1. Espere até um sorriso ser detectado.

Quando for detectado um sorriso e o nível de sorriso excede o ponto no indicador, a câmara grava imagens automaticamente.

- Se carregar no botão do obturador durante Obturador de Sorriso, a câmara fotografa a imagem, depois volta ao modo Obturador de Sorriso.

1. Para parar de fotografar, carregue novamente em (Sorriso).

Sugestões para melhor captura de sorrisos

1. Não tape os olhos com as franjas. Não obscureça a cara com chapéu, máscaras, óculos de sol, etc.

1. Tente orientar a cara em frente da câmara e coloque-a o mais nivelada possível. Mantenha os olhos estreitados.

1. Mostre um sorriso sincero com uma boca aberta. É mais fácil detectar o sorriso quando os dentes forem mostrados.

- O obturador opera quando qualquer pessoa cuja cara esteja a ser detectada sorri.

- Pode seleccionar o motivo com prioridade para detecção de cara com [Detecção de Cara]. Para executar detecção de sorriso para uma cara diferente, mude a cara com prioridade usando no botão de controlo. [Detalhes]

- Se um sorriso não for detectado, seleccione MENU [Sensib detecção sorriso], depois regule o valor para [Sorriso Ligeiro].

Notas

- A fotografia usando o Obturador de Sorriso termina automaticamente quando o cartão de memória ou a memória interna ficar cheio.

- Os sorrisos podem não ser detectados correctamente dependendo das condições.

- Não pode usar a função zoom digital.

- Pode não ser capaz de definir algumas funções ou itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV” [Detalhes] e “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

Tópico Relacionado
Sensib detecção sorriso
Voltar ao topo