Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Visualização) > Itens do MENU (Visualização) > Enviar por TransferJet

## Enviar por TransferJet

Receber imagens utilizando TransferJet
Usar dispositivos compatíveis com TransferJet (vendido separadamente)
TransferJet é uma tecnologia de transferência sem fios de proximidade que permite a transferência de dados alinhando de perto dois produtos que queira que comuniquem entre si.
Para saber se a sua câmara está equipada com a função TransferJet, verifique se há a marca (TransferJet) na parte inferior da câmara.
Usar um Memory Stick com TransferJet (vendido separadamente) permite a transferência de imagens entre dispositivos compatíveis com TransferJet.
Para mais detalhes sobre TransferJet, consulte as instruções de operação fornecidas com o Memory Stick com TransferJet.

1. Insira um Memory Stick com TransferJet na câmara.

1. Carregue no botão (Reprodução).

1. MENU (Enviar por TransferJet) modo desejado no botão de controlo

1. Transfira as imagens alinhando de perto as marcas (TransferJet) na câmara e noutro dispositivo.

Quando for efectuada uma ligação é emitido um som de notificação.

(Esta Imag) | Envia a imagem actualmente visualizada no modo de imagem única.
(Múltiplas Imagens) | Pode seleccionar e enviar múltiplas imagens. Após o passo 2, execute o seguinte. Seleccione uma imagem depois carregue em . Repita o passo acima até não haver mais imagens para enviar. Seleccione uma imagem com uma marca para libertar a marca . MENU [OK]

Notas

- Apenas pode transferir imagens fixas.

- Pode transferir de uma só vez até 10 imagens.

- Regule [TransferJet] para [Ligado] em (Definições). [Detalhes]

- Num avião, regule [TransferJet] para [Deslig] em (Definições)[Detalhes]. Para além disso, siga as regras do lugar onde usa.

- A ligação é cortada se a transferência não puder ser feita no espaço de cerca de 30 segundos. Se isso acontecer, seleccione [Sim] e volte a alinhar as duas marcas (TransferJet) na câmara e noutro dispositivo.

- Memory Stick com TransferJet e modelos de câmara com TransferJet não são vendidos em alguns países e regiões devido às leis e regulamentos locais.

- Regule a função [TransferJet] para [Deslig] em países e regiões sem ser onde comprou a sua câmara. Dependendo do país ou região, se usar a função TransferJet, pode ser responsabilizado devido a restrições locais sobre as transmissão de ondas electromagnéticas.

### Receber imagens utilizando TransferJet

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. Alinhe de perto as marcas (TransferJet) na câmara e no dispositivo de envio para receber imagens.

Quando for efectuada uma ligação é emitido um som de notificação.
Sugestões para enviar e receber dados com êxito
Alinhe de perto a marca (TransferJet) na câmara e noutro dispositivo.

- A taxa de transferência e alcance diferem dependendo do ângulo no qual as marcas (TransferJet) são alinhadas.

- Pode ser necessário alterar a posição/ângulo da câmara até se poder obter comunicação.

- Enviar e receber dados é mais fácil se as marcas (TransferJet) forem alinhadas com ambas as câmaras paralelas uma à outra como mostrado na figura.

Notas

- Podem-se reproduzir na câmara apenas imagens que possam ser enviadas ou recebidas.

- Se ocorrer um erro do Ficheiro Base Dados de Imagens quando guarda, aparecerá um ecrã Recuperar Ficheiro Base Dados de Imagens.

- Reproduzir imagens que não podem ser registadas no Ficheiro Base Dados de Imagens usando [Vista da pasta (Fixa)].

### Usar dispositivos compatíveis com TransferJet (vendido separadamente)

Usar dispositivos compatíveis com TransferJet (vendido separadamente) permite-lhe transferir imagens para um PC e pode aumentar a satisfação da transferência de dados.
Para detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo compatível com TransferJet.

- Note os seguintes pontos quando usar os dispositivos compatíveis com TransferJet.

- Antes de usar, regule a câmara para o modo de reprodução.

- Se não for visualizada nenhuma imagem, carregue em MENU (Definições) (Definiç Principais) [Definições LUN] [Único].

- Enquanto ligada, os dados não podem ser escritos nem apagados da câmara.

- Não desligue enquanto importar imagens para “PMB”.

Tópico Relacionado
TransferJet
Norma TransferJet
Voltar ao topo