Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului REC > Fotografiere cu exp. manuală

## Fotografiere cu exp. manuală

Puteţi realiza fotografii cu expunerea preferată setând manual timpul de expunere şi deschiderea diafragmei.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere cu exp. manuală).

1. Apăsaţi de pe butonul de comandă.

1. Selectaţi timpul de expunere şi deschiderea diafragmei (valoarea F) folosind butonul de comandă.

Butonul de comandă | Funcţie
| Revenire
| Timp expunere
| Deschidere diafragmă (valoarea F)

- Alegeţi un timp de expunere între 1/1600 şi 30 de secunde.

- Atunci când zoomul este fixat complet la W, puteţi alege o deschidere a diafragmei egală cu F3.5 sau F8 (atunci când este utilizat şi Filtru ND (densitate neutră) intern).
  Atunci când zoomul este fixat complet la T, puteţi alege o deschidere a diafragmei egală cu F5.5 sau F13 (atunci când este utilizat şi Filtru ND (densitate neutră) intern).

1. Apăsaţi butonul declanşator pentru a realiza fotografia.

Setarea timpului de expunere şi a deschiderii diafragmei (valoarea F)
Diferenţa dintre setările (A) şi expunerea adecvată, stabilită de aparatul foto, apare ca valoare EV (B) pe ecran.

- 0EV este valoarea pe care aparatul foto o consideră cea mai potrivită.

- Atunci când timpul de expunere este de o secundă sau mai puţin, este indicat prin [”], de exemplu, [1”].

- Dacă setaţi timpul de expunere la o valoare mai mică, se recomandă să utilizaţi un trepied, pentru a împiedica efectul vibraţiei.

- Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, funcţia timp redus cu NR este activată automat, pentru a se reduce interferenţele imaginilor, iar apare pe ecran.

- Dacă alegeţi un timp de expunere redus, procesarea datelor devine mai lentă.

Observaţii

- Dacă setările dvs. nu asigură o expunere corespunzătoare, indicatoarele de setare a valorii de pe ecran se vor aprinde intermitent atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Puteţi realiza fotografii în aceste condiţii, dar se recomandă să reglaţi din nou expunerea.

- Bliţul este setat la [Activat] sau la [Dezactivat].

- Nu puteţi selecta timpul de expunere şi deschiderea diafragmei (valoarea F) atunci când temporizatorul este fixat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane].

- Este posibil să nu puteţi seta anumite funcţii sau opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile „Funcţii indisponibile în anumite moduri REC” [Detalii] şi „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus