Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Dimens. imag./Dimens. foto panoramică

## Dimens. imag./Dimens. foto panoramică

Dimensiunea imaginii în momentul realizării de fotografii
Dimensiunea imaginii în modul Facil
Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans
Dimensiunea imaginii în momentul realizării de filme
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului imagine care este înregistrat la realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.

1. MENU (Dimens. imag.)/ (Dimens. foto panoramică) dimensiunea dorită

Despre „calitatea imaginii” şi „dimensiunea imaginii”
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli (A), imaginea devine mai mare, ocupă mai multă memorie şi este afişată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii” este dată de numărul de pixeli. Deşi nu puteţi observa diferenţele pe ecranul aparatului foto, detaliile fine şi durata de procesare a datelor diferă atunci când imaginea este imprimată sau afişată pe ecranul unui computer.

1. Dimensiune imagine: 16M

4608 pixeli × 3456 pixeli = 15.925.248 pixeli

1. Dimensiune imagine: VGA

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii şi dimensiune mare a fişierului)
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii şi dimensiune mică a fişierului)

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de fotografii

| Dimensiune imagine | Instrucţiuni de utilizare | Nr. de imagini | Imprimarea
| (4608×3456) | Pentru fotografii până la A3+ | Mai puţine Mai multe | Fină Slabă
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pentru fotografii de la 10×15 cm până la A4
| (640×480) | Pentru ataşamente e-mail
| (4608×2592) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3 | Mai puţine Mai multe | Fină Slabă
| (1920×1080) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie

Observaţie

- Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9 sau imagini panoramice, este posibil ca ambele margini să fie decupate.

### Dimensiunea imaginii în modul Facil

| Mare | Realizează fotografii la dimensiunea de [16M].
| Mică | Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].

### Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans

| (Standard) (Orizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Realizează fotografii la dimensiunea standard.
| (Lat) (Orizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Realizează fotografii la dimensiune mare.

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de filme

Cu cât dimensiunea cadrului filmului este mai mare, cu atât creşte şi calitatea. Cu cât cantitatea de date pe secundă (rata de biţi medie) este mai mare, cu atât este mai prelucrată imaginea redată.
Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul MPEG-4, aprox. 30 de cadre/sec., în mod progresiv, cu audio AAC, format mp4.

| Dimensiunea cadrelor filmului | Rata de biţi medie | Instrucţiuni de utilizare
| 1280x720 (fin) | 9 Mbps | Realizează un film de cea mai înaltă calitate, în vederea afişării pe un televizor de înaltă definiţie.
| 1280x720 (standard) | 6 Mbps | Realizează un film de calitate standard, în vederea afişării pe un televizor de înaltă definiţie.
| VGA | 3 Mbps | Realizează o fotografie la o dimensiune potrivită pentru încărcare pe WEB.

Observaţie

- Dacă selectaţi dimensiunea [VGA] a imaginii atunci când realizaţi un film, rezultă o telefotografie.

Sus