Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Balans de alb

## Balans de alb

Pentru a capta culoarea albă de bază din modul [Setează o apăsare]
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.

1. MENU (Balans de alb) modul dorit

| (Auto) | Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă un aspect natural.
| (Zi) | Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase, artificii etc.
| (Înnorat) | Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.
| (Balans de alb fluorescent 1) (Balans de alb fluorescent 2) (Balans de alb fluorescent 3) | [Balans de alb fluorescent 1]: Face reglaje pentru lumina fluorescentă albă. [Balans de alb fluorescent 2]: Face reglaje pentru lumina fluorescentă albă naturală. [Balans de alb fluorescent 3]: Face reglaje pentru lumina fluorescentă albă pe timpul zilei.
| (Incandescent) | Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.
| (Bliţ) | Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.
| (O apăsare) | Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină. Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când [Auto] şi alte setări nu asigură culorile corecte.
| (Setează o apăsare) | Memorează culoarea albă de bază care va fi folosită în modul [O apăsare]. [Detalii]

Efectele condiţiilor de iluminat
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla şi manual, folosind funcţia Balans de alb.
Zi (alb ca standard)
Înnorat (albăstrui)
Fluorescent (verzui)
Incandescent (roşiatic)
Observaţii

- În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze corect, deşi selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb fluorescent 3].

- La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].

- Atunci când [Bliţ] este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la [Auto], [Bliţ], [O apăsare] sau la [Setează o apăsare].

- [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

### Pentru a capta culoarea albă de bază din modul [Setează o apăsare]

1. Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în aceleaşi condiţii de iluminat în care veţi fotografia subiectul.

1. MENU (Balans de alb) [Setează o apăsare] de pe butonul de comandă

Ecranul se înnegreşte un moment şi, după ce balansul de alb a fost reglat şi înregistrat în memorie, este afişat din nou ecranul de înregistrare.
Observaţii

- Dacă indicatorul se aprinde intermitent în timpul fotografierii, balansul de alb fie nu este setat, fie nu poate fi setat. Folosiţi balansul de alb automat.

- Nu scuturaţi şi nu loviţi aparatul în timp ce [Setează o apăsare] este în desfăşurare.

- Atunci când modul Bliţ este setat la [Activat] sau la [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat pentru regimul de funcţionare cu bliţ.

Sus