Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Pred používaním > Popis jednotlivých častí a zoznam ikon zobrazených na displeji > Zoznam ikon zobrazených na displeji

## Zoznam ikon zobrazených na displeji

Zoznam ikon režimov snímania
Zoznam ikon režimov prezerania
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie displeja môžete zmeniť použitím DISP (Screen Display Settings) na ovládacom tlačidle.

### Zoznam ikon režimov snímania

Zobrazenie | Význam
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu
| Výber scény
| Otočný prepínač režimov (Intelligent Auto/Program Auto/Manual Exposure Shooting/Sweep Panorama/Movie Mode)
| Ikona rozpoznania scény
| Vyváženie bielej farby
| Režim merania
| Upozornenie na vibrácie
| Zabránenie žmurknutiu
| Rozpoznanie scény
| Nastavenia sekvenčného snímania
| Snímanie s gradáciou expozície
| Nastavenie gradácie expozície
| DRO
| Efekt mäkšieho podania pleti
| Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
1.4 | Stupnica zoomu

Zobrazenie | Význam
| Aretácia AE/AF
ISO400 | Číslo ISO
| Funkcia NR pomalej uzávierky
125 | Rýchlosť uzávierky
F3.5 | Hodnota clony
+2.0EV | Hodnota expozície
| Zaostrovanie

Zobrazenie | Význam
| Priečinok pre ukladanie záznamov
96 | Počet voľných záberov
100Min | Zostávajúci čas záznamu
| Záznamové médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť)
| Zobrazenie režimu Eye-Fi
| AF iluminátor
| Režim blesku
| Redukcia efektu červených očí
| Nabíjanie blesku

Zobrazenie | Význam
| Samospúšť
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
| Rozpoznanie tváre
| Databázový súbor je plný/Výstraha chyby databázového súboru
| Cieľ
| Upozornenie na prehrievanie
| Zameriavací rámček AF zóny
| Zameriavací krížik pre bodové meranie
| Histogram
REC Standby | Snímanie videozáznamov/Pohotovostný režim videozáznamov
0:12 | Čas záznamu (m:s)

### Zoznam ikon režimov prezerania

Zobrazenie | Význam
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu
| Ochrana
| Poradie tlače (DPOF)
| Zoom počas prehrávania
| Režim prezerania
| Nastavenia funkcie TransferJet

Zobrazenie | Význam
101-0012 | Číslo priečinka-súboru
2011 1 1 9:30 AM | Zaznamenaný dátum/čas na prehrávanom zábere

Zobrazenie | Význam
| Priečinok pre prehrávanie
12/12 | Číslo záberu/Počet záberov nasnímaných v rámci zvoleného dátumu, vo zvolenom priečinku
| Prehrávané médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť)
| Zobrazenie režimu Eye-Fi
| Zmena priečinku
| Režim merania
| Režim blesku
| Vyváženie bielej farby
ISO400 | Číslo ISO
| Databázový súbor je plný/Výstraha chyby databázového súboru

Zobrazenie | Význam
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
+2.0EV | Hodnota expozície
500 | Rýchlosť uzávierky
F3.5 | Hodnota clony
| Prehrávanie
| Lišta prehrávania
00:00:12 | Počítadlo
| Histogram Po vypnutí zobrazenia histogramu sa zobrazí .
| Hlasitosť

Späť na začiatok