Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Kullanmadan Önce > Parçaların adları ve ekranda görüntülenen simgelerin listesi > Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

## Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

Çekim modu simgelerinin listesi
İzleme modu simgelerinin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Kontrol düğmesi üstündeki DISP (Ekran Görünümü Ayarları) tuşunu kullanarak ekran görünümünü değiştirebilirsiniz.

### Çekim modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Görüntü boyutu/Panorama görüntüsü boyutu
| Sahne Seçimi
| Mod kadranı (Akıllı Otomatik/Otomatik Program/Manuel Pozlandırmalı Çekim/Panorama Taraması/Film Modu)
| Sahne Tanıma simgesi
| Beyaz dengesi
| Metraj modu
| Titreşim uyarısı
| Kapalı Göz Giderme
| Sahne Tanıma
| Seri Çekim Ayarları
| Braket Çekimi
| Braket Ayarları
| DRO
| Yumuşak ten efekti
| Gülümseme Algılama Hassaslığı göstergesi
1.4 | Zum ölçekleme

Görünüm | Anlamı
| AE/AF kilidi
ISO400 | ISO sayısı
| NR yavaş deklanşör
125 | Deklanşör hızı
F3.5 | Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV | Pozlama değeri
| Odaklanma

Görünüm | Anlamı
| Kayıt klasörü
96 | Kaydedilebilir görüntü sayısı
100Dak | Kayıt yapılabilir süre
| Kayıt Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Eye-Fi Modu gösterimi
| AF Işığı
| Flaş modu
| Kırmızı göz giderme
| Flaş şarj oluyor

Görünüm | Anlamı
| Zamanlayıcı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
| Yüz algılama
| Veritabanı dosyası dolu/Veritabanı dosyası hata uyarısı
| Varış Yeri
| Aşırı ısınma uyarısı
| AF telemetre çerçevesi
| Hedefe yönelik nokta metrajı
| Histogram
KYT Hazır | Video kaydetme/Video hazırda bekleme
0:12 | Kayıt süresi (d:sn)

### İzleme modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Görüntü boyutu/Panorama görüntüsü boyutu
| Koruma
| Baskı emri (DPOF)
| Kayıttan gösterme zumu
| İzleme Modu
| TransferJet ayarları

Görünüm | Anlamı
101-0012 | Klasör-dosya numarası
2011 1 1 9:30 AM | Kayıttan gösterilen görüntü için kaydedilen tarih/saat

Görünüm | Anlamı
| Kayıttan gösterme klasörü
12/12 | Görüntü numarası/Tarih aralığında, seçili klasörde kayıtlı görüntü sayısı
| Kayıttan Gösterme Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Eye-Fi Modu gösterimi
| Klasör değiştirme
| Metraj modu
| Flaş modu
| Beyaz dengesi
ISO400 | ISO sayısı
| Veritabanı dosyası dolu/Veritabanı dosyası hata uyarısı

Görünüm | Anlamı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
+2.0EV | Pozlama değeri
500 | Deklanşör hızı
F3.5 | Diyafram açıklığı değeri
| Kayıttan gösterme
| Kayıttan gösterme çubuğu
00:00:12 | Sayaç
| Histogram Histogram görünümü kapatıldığı zaman gözükür.
| Ses şiddeti

En üste geri dön