Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Зйомка з ручн. експоз.

## Зйомка з ручн. експоз.

Можна знімати зображення із вибраною експозицією, вручну налаштувавши витримку і значення діафрагми.

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Зйомка з ручн. експоз.).

1. Натисніть на кнопці керування.

1. За допомогою кнопки керування виберіть значення витримки і діафрагми (значення F).

Кнопка керування | Функція
| Назад
| Витримка
| Діафрагма (значення F)

- Виберіть значення витримки від 1/1600 до 30 секунд.

- Якщо важіль масштабування встановлено до кінця на стороні з позначкою W, можна вибрати значення діафрагми F3,5 або F8 (у разі використання внутрішнього фільтра нейтральної щільності).
  Якщо важіль масштабування встановлено до кінця на стороні з позначкою Т, можна вибрати значення діафрагми F5,5 або F13 (у разі використання внутрішнього фільтра нейтральної щільності).

1. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Налаштування витримки і діафрагми (значення F)
Різниця між налаштуваннями (A) і належною експозицією, визначеною фотоапаратом, відображається на екрані як значення EV (B).

- 0EV – значення, визначене фотоапаратом як найбільш підхоже.

- Якщо витримка становить одну секунду чи більше, вона позначається як [”], наприклад [1”].

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- Коли витримка стає довшою за певне значення, з метою зменшення шумів зображення автоматично вмикається функція довгої витримки зі зменшенням шумів, і на екрані з’являється позначка .

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

Примітки

- Якщо за вибраних налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендовано змінити експозицію.

- Для режиму спалаху встановлено значення [Увімк.] або [Вимк.].

- Якщо для автоспуску вибрано режим [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини], витримку і діафрагму (значення F) вибрати неможливо.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору