Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Застереження > Зарядний пристрій

## Зарядний пристрій

- У зарядному пристрої (додається) можна заряджати тільки батареї типу NP-BG1, NP-FG1 (і жодні інші). Батареї, інші, аніж зазначені вище, можуть протікати, перегріватись або вибухнути у разі спроби їх зарядити і становлять загрозу травмування електричним струмом і спричинення опіків.

- Вийміть заряджену батарею із зарядного пристрою. Якщо залишити батарею у зарядному пристрої, це може скоротити ресурс батареї.

- Індикатор CHARGE батареї, яка додається, блимає так:

- Швидке блимання: вмикає і вимикає світло з інтервалом 0,15 секунди.

- Повільне блимання: вмикає і вимикає світло з інтервалом 1,5 секунди.

- Якщо індикатор CHARGE швидко блимає, вийміть батарею, яка заряджається, і ще раз надійно вставте її у зарядний пристрій. Якщо індикатор CHARGE продовжує швидко блимати, це може вказувати на несправність батареї або на те, що встановлено батарею іншого типу, аніж зазначено. Перевірте, чи тип батареї співпадає із зазначеними вище. Якщо тип встановленої батареї відповідає зазначеному, вийміть її і вставте іншу або нову батарею, а тоді перевірте, чи зарядний пристрій працює належним чином. Якщо зарядний пристрій працює належним чином, батарея, можливо, несправна.

- Якщо індикатор CHARGE блимає повільно, це означає, що зарядний пристрій тимчасово не працює, перебуваючи в режимі очікування. Зарядний пристрій припинить роботу і автоматично перейде в режим очікування, якщо температура виходить за межі рекомендованої для роботи температури. Якщо температура встановиться у відповідному діапазоні, зарядний пристрій відновить роботу, а індикатор CHARGE засвітиться знову. Радимо заряджати батарею за температури середовища від 10°C до 30°C.

Нагору