Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Forholdsregler / Om dette kamera > Antal stillbilleder og optagetid for film > Optagetid for film

## Optagetid for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle filmfiler.
(h (time), m (minut), s (sekund))

Kvalitet/Format | Intern hukommelse | Hukommelseskort formateret med dette kamera
Ca. 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Fin) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720(Standard) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 05m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

Tallet i parentes er den mindste optagelsestid.
Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 29 minutter på én gang. En filmfil kan maksimalt være op til ca. 2 GB.
Bemærkninger

- Optagetiden for film varierer, fordi kameraet er forsynet med VBR (Variable Bit-Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er billedet tydeligere, men optagetiden er kortere, da der kræves mere hukommelse for at optage. Optagetiden varierer også afhængigt af optagebetingelserne, motivet eller indstillingen af billedformat.

- Du kan ikke optage fil i den interne hukommelse, hvis filmformatet er [1280x720(Fin)] eller [1280x720(Standard)].

Tilbage til top