Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af optagetilstanden > Optag. m. manuel eksponering

## Optag. m. manuel eksponering

Du kan optage med din favoriteksponering ved at indstille lukkerhastighed og blændeværdi manuelt.

1. Sæt tilstandsvælgeren til (Optag. m. manuel eksponering).

1. Tryk på på kontrolknappen.

1. Vælg lukkerhastigheden og blænden (F-værdi) ved at bruge kontrolknappen.

Kontrolknap | Funktion
| Retur
| Lukkerhastighed
| Blænde (F-værdi)

- Vælger en lukkertid fra 1/1600 sekunder til 30 sekunder.

- Når zoomen er sat helt ud til W, kan du vælge en blænde på F3,3 eller F8,0 (når brugt med det interne ND-filter (Neutral Densitet)).
  Når zoomen er sat helt til T, kan du vælge en blænde på F5,9 eller F14 (når brugt med det interne ND-filter (Neutral Densitet)).

1. Tryk på udløserknappen for at tage billedet.

Indstilling af lukkerhastighed og blænde (F-værdi)
Forskellen mellem indstillingerne og den eksponering, kameraet betragter som den rigtige, vises på skærmen som en EV-værdi.
A: Lukkerhastighed/blænde (F-værdi)
B: EV-værdi

- 0EV er den værdi, kameraet betragte som den bedst egnede.

- Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, bliver lukkerhastigheden markeret med [”], fx, [1”].

- Hvis du anvender en langsommere lukkerhastighed, anbefales det at anvende et stativ for at forebygge virkningerne af vibration.

- Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en vis hastighed, bliver NR langsom lukkertid-funktionen automatisk aktiveret for at reducere billedstøj, og vises på skærmen.

- Hvis du vælger langsomme lukkerhastigheder, tager det længere tid at behandle dataene.

Bemærkninger

- Hvis dine indstillinger ikke fører til en brugbar eksponering, vil indikatorerne for indstillingsværdierne blinke, når udløseren trykkes halvt i bund. Du kan optage under et sådant forhold, men det anbefales at ændre eksponeringen.

- Du kan ikke vælge lukkerhastighed og blænde (F-værdi), når selvudløseren er sat til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].

Relaterede emner
Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top