Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Fejlfinding > Advarselsindikatorer og meddelelser > Selvdiagnosticeringsdisplay

## Selvdiagnosticeringsdisplay

Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets selvdiagnosticeringsfunktion.
De sidste to cifre (angivet med ) vil være forskellige, afhængigt af kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende handlinger et par gange, behøver kameraet måske reparation.
Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
C:32:

- Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd igen for kameraet.

C:13:

- Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet igen, eller tag hukommelseskortet ud og indsæt det igen flere gange.

- Den interne hukommelse er stødt på en formateringsfejl, eller der er indsat et uformateret hukommelseskort. Formater den interne hukommelse eller hukommelseskortet. [Detaljer]

- Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataene er beskadiget. Indsæt et nyt hukommelseskort.

E:61:
E:62:
E:91:

- Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet, og tænd derefter for strømmen igen. [Detaljer]

E:94:

- Der opstår fejl, når data skrives eller slettes. Reparation er nødvendig. Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted. Vær forberedt på at skulle oplyse alle tal i fejlkoden startende med E.

Tilbage til top