Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Lysmålermetode

## Lysmålermetode

Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

1. MENU (Lysmålermetode) ønsket tilstand

| (Multi) | Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre).
| (Center) | Måler billedets midte, og bestemmer eksponeringen baseret på lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
| (Spot) | Juster krydserne til punktmåling (A) ind på motivet for måling af en del af motivet (Punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.

Relaterede emner
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top