Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Standbildgröße / Panoramabildgröße / Filmgröße

## Standbildgröße / Panoramabildgröße / Filmgröße

Bildgröße bei Standbildaufnahmen
Bildgröße im Einfach-Modus
Bildgröße im Modus „Schwenk-Panorama“
Bildgröße bei Filmaufnahmen
Die Bildgröße legt die Größe der Bilddatei fest, die gespeichert wird, wenn Sie ein Bild aufnehmen.
Je größer die Bildgröße, umso mehr Details werden wiedergegeben, wenn das Bild auf großformatigem Papier gedruckt wird. Je kleiner die Bildgröße, umso mehr Bilder können gespeichert werden.

### Bildgröße bei Standbildaufnahmen

1. MENU (Standbildgröße) gewünschte Größe

| Standbildgröße (horizontal × vertikal) | Verwendungsrichtlinien | Anzahl der Bilder | Drucken
| (4608×3456) | Für Ausdrucke bis zum Format A3 und größer | Weniger Mehr | Fein Grob
| (3648×2736) | Für Ausdrucke bis zum Format A3
| (2592×1944) | Für Ausdrucke von 10×15 cm bis zum Format A4
| (640×480) | Für E-Mail-Anhänge
| (4608×2592) | Für die Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät und für Ausdrucke bis zum Format A3 | Weniger Mehr | Fein Grob
| (1920×1080) | Für die Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät

Hinweis

- Beim Ausdrucken von Standbildern, die im Seitenverhältnis 16:9 aufgenommen wurden, oder Panoramabildern werden u. U. beide Seitenränder abgeschnitten.

### Bildgröße im Einfach-Modus

1. MENU [Standbildgröße] gewünschte Größe

| Groß | Nimmt Bilder in der Größe [16M] auf.
| Klein | Nimmt Bilder in der Größe [5M] auf.

### Bildgröße im Modus „Schwenk-Panorama“

1. MENU (Panoramabildgröße) gewünschte Größe

| (Standard) (Horizontal: 4912 × 1080) (Vertikal: 3424 × 1920) | Nimmt Bilder im Standardformat auf.
| (Breit) (Horizontal: 7152 × 1080) (Vertikal: 4912 × 1920) | Nimmt Bilder im Breitformat auf.
| (360°) Horizontal: 11520 × 1080 | Nimmt 360-Grad-Bilder auf.

### Bildgröße bei Filmaufnahmen

Je größer das Bild, desto höher ist die Bildqualität des Films. Je mehr Daten pro Sekunde (durchschnittliche Bitrate), desto ruckfreier ist das Wiedergabebild.
Die mit dieser Kamera aufgenommenen Filme werden im Format MPEG-4 aufgezeichnet, und zwar im progressiven Modus mit ca. 30 Vollbildern/Sek. und AAC-Audio im MP4-Format.

1. MENU (Filmgröße) gewünschte Größe

| Filmgröße | Durchschnittliche Bitrate | Verwendungsrichtlinien
| 1280x720 (Fein) | 9 Mbps | Filmaufnahme in höchster Qualität für die Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät.
| 1280x720 (Standard) | 6 Mbps | Filmaufnahme in Standardqualität für die Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät.
| VGA | 3 Mbps | Filmaufnahme in einer zum Hochladen in das Internet geeigneten Bildgröße.

Hinweis

- Ein Telefoto wird aufgenommen, wenn Sie bei Filmaufnahmen als Bildgröße [VGA] auswählen.

Zurück nach oben