Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις λήψης > Φωτισμός AF

## Φωτισμός AF

Ο φωτισμός AF παρέχει συμπληρωματικό φωτισμό για πιο εύκολη εστίαση σε ένα θέμα σε σκοτεινό περιβάλλον.
Ο φωτισμός AF εκπέμπει κόκκινο φως που επιτρέπει στη μηχανή να εστιάσει εύκολα όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής, μέχρι να κλειδωθεί η εστίαση. Τότε εμφανίζεται η ένδειξη .

1. Ρυθμίστε τη μηχανή στη λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Φωτισμός AF] επιθυμητή λειτουργία

| Αυτόματα | Χρησιμοποιεί/ Δεν χρησιμοποιεί το φωτισμό AF.
| Όχι

Σημειώσεις

- Η εστίαση επιτυγχάνεται εφόσον το φως του φωτισμού AF φτάνει το θέμα, ακόμη και αν το φως δεν φτάνει στο κέντρο του θέματος.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωτισμό AF στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στη λειτουργία ταινίας

- Στη λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος

- Όταν στην Επιλογή σκηνικού έχουν επιλεγεί οι λειτουργίες (Τοπία), (Νυχτερινό σκηνικό), (Κατοικίδιο) ή (Πυροτεχνήματα).

- Όταν ο [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

- Όταν χρησιμοποιείτε το φωτισμό AF, απενεργοποιείται το κανονικό καρέ εύρεσης εύρους AF και εμφανίζεται ένα νέο καρέ εύρεσης εύρους AF ως διάστικτη γραμμή. Το AF λειτουργεί κατά προτεραιότητα στα θέματα που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του καρέ.

- Ο φωτισμός AF εκπέμπει ένα πολύ δυνατό φως. Αν και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, μην κοιτάτε απευθείας στον εκπομπό του φωτισμού AF από πολύ κοντά.

Πίσω στην κορυφή