Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Εστίαση

## Εστίαση

Εστίαση σε θέματα κοντά στο άκρο της οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης. Χρησιμοποιήστε το μενού, όταν δυσκολεύεστε να επιτύχετε σωστή εστίαση με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης.
Το AF σημαίνει "Auto Focus" (Αυτόματη εστίαση), μια λειτουργία που προσαρμόζει αυτόματα την εστίαση.
Το επιλεγμένο καρέ εύρεσης εύρους AF εμφανίζεται στην οθόνη.

1. MENU (Εστίαση) επιθυμητή λειτουργία

| (Πολλαπλή AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα σε όλο το εύρος του καρέ εύρεσης. Όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση στη λειτουργία λήψης ακίνητων εικόνων, εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο γύρω από την περιοχή που βρίσκεται σε εστίαση. Όταν η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι ενεργή, το AF λειτουργεί με προτεραιότητα σε πρόσωπα.
| (Κεντρική AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο του καρέ εύρεσης. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος AF μαζί με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να συνθέσετε την εικόνα όπως εσείς θέλετε.
| (Σημειακή AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα εξαιρετικά μικρό θέμα ή στενή περιοχή. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος AF μαζί με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να συνθέσετε την εικόνα όπως εσείς θέλετε. Κρατήστε τη μηχανή σταθερή για να μην ευθυγραμμίσετε λανθασμένα το θέμα και το καρέ εύρεσης εύρους AF.

Σημειώσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες [Ψηφιακό ζουμ] ή [Φωτισμός AF], το καρέ εύρεσης εύρους AF απενεργοποιείται και εμφανίζεται ως διάστικτη γραμμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η μηχανή επιχειρεί να εστιάσει στα θέματα στο κέντρο της οθόνης.

- Εάν ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση εστίασης, η μηχανή εστιάζει με προτεραιότητα στο θέμα προς παρακολούθηση.

### Εστίαση σε θέματα κοντά στο άκρο της οθόνης

Αν το θέμα δεν είναι εστιασμένο, κάντε τα εξής:

1. Συνθέστε ξανά τη λήψη, ώστε το θέμα να βρίσκεται στο κέντρο του καρέ εύρεσης εύρους AF (A) και πατήστε το κουμπί κλείστρου έως τη μέση για να εστιάσετε στο θέμα (κλείδωμα AF).

1. Όταν η ένδειξη κλειδώματος AE/AF (B) σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, επιστρέψτε στη λήψη που έχετε συνθέσει πλήρως και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα.

- Αν δεν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές απαιτείται.

Σχετικό θέμα
Παρακολούθηση εστίασης
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή