Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > Ημικυκλικό Πανόραμα

## Ημικυκλικό Πανόραμα

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια πανοραμική εικόνα από σύνθετες εικόνες.

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση (Ημικυκλικό Πανόραμα).

1. Επιλέξτε μια κατεύθυνση της λήψης με τα κουμπιά /// (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) στο κουμπί ελέγχου.

1. Ευθυγραμμίστε τη μηχανή με την άκρη του θέματος που θέλετε να εγγράψετε και πατήστε μέχρι τέρμα το κουμπί κλείστρου.

A: Δεν θα γίνει λήψη αυτού του τμήματος.

1. Μετατοπίστε τη μηχανή μέχρι το τέλος του οδηγού (B), ακολουθώντας την ένδειξη στην οθόνη.

Συμβουλές για τη λήψη μιας πανοραμικής εικόνας
Μετατοπίστε τη μηχανή διαγράφοντας ένα τόξο με σταθερή ταχύτητα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην οθόνη. Τα ακίνητα θέματα είναι καταλληλότερα για πανοραμικές λήψεις από ό,τι τα κινούμενα θέματα.
Όσο το δυνατό μικρότερη ακτίνα.
Κάθετη κατεύθυνση
Οριζόντια κατεύθυνση

- Αρχικά, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής, για να κλειδώσετε την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία λευκού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα και μετατοπίστε ή δώστε κλίση στη μηχανή.

- Αν ένα τμήμα με μεγάλη ποικιλία σχημάτων ή σκηνικών είναι συγκεντρωμένο στην άκρη της οθόνης, η σύνθεση της εικόνας μπορεί να αποτύχει. Σε μια τέτοια περίπτωση, προσαρμόστε τη σύνθεση του κάδρου, ώστε το συγκεκριμένο τμήμα να βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας και μετά πραγματοποιήστε ξανά τη λήψη.

Για λήψη μιας πανοραμικής εικόνας 360 μοιρών
Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει μια λειτουργία πανοραμικής λήψης, με δυνατότητα λήψης μιας πανοραμικής εικόνας σχεδόν 360 μοιρών.
Φωτογραφίστε μια πανοραμική εικόνα επιλέγοντας MENU ορίστε το [Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας] στις [360°]. Μπορεί να γίνει κύλιση των πανοραμικών εικόνων που έχουν εγγραφεί με ακρίβεια, όταν αυτές αναπαράγονται στη μηχανή.

- Επιλέξτε κατεύθυνση λήψης με τα / στο κουμπί ελέγχου. Δεν μπορείτε να φωτογραφίσετε μια πανοραμική εικόνα με κάθετη κατεύθυνση, όταν έχετε ορίσει την επιλογή [Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας] στις [360°].

- Η εικόνα που εγγράφεται πραγματικά ενδέχεται να μην καλύπτει 360 μοίρες, ανάλογα με το θέμα ή με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η λήψη.

Σημειώσεις

- Εάν δεν μπορείτε να μετατοπίσετε τη μηχανή κατά μήκος ολόκληρου του θέματος στο δεδομένο χρόνο, εμφανίζεται μία γκρίζα περιοχή στην εικόνα που έχει συντεθεί. Αν συμβεί αυτό, μετακινήστε τη μηχανή πιο γρήγορα για να εγγράψετε μια πλήρη πανοραμική εικόνα.

- Επειδή πολλές εικόνες ενώνονται μεταξύ τους, το ενωμένο τμήμα δεν θα εγγραφεί ομαλά.

- Όταν η συνολική γωνία της πανοραμικής λήψης και η γωνία κλειδώματος AE/AF έχουν πολύ διαφορετική φωτεινότητα, χρώμα και εστίαση, η λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν συμβεί αυτό, αλλάξτε την γωνία κλειδώματος AE/AF και εκτελέστε ξανά τη λήψη.

- Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πανοραμικές εικόνες στις εξής περιπτώσεις:

- Μετατοπίζετε τη μηχανή πάρα πολύ γρήγορα ή αργά.

- Το κούνημα της μηχανής είναι πολύ έντονο.

Σχετικό θέμα
Κύλιση των πανοραμικών εικόνων για προβολή
Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας / Μέγεθος ταινίας
Στοιχεία που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή