Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Flash

## Flash

1. Pulse (Flash) en el botón de control.

1. Seleccione el modo deseado con el botón de control.

| (Auto) | El flash funciona automáticamente en lugares oscuros o cuando hay contraluz.
| (Activar) | El flash funciona siempre.
| (Sinc lenta) | El flash funciona siempre. En un lugar oscuro la velocidad de obturación es lenta para tomar claramente el fondo que queda fuera del alcance de la luz del flash.
| (Desactivar) | El flash no funciona.

Cuando aparecen los “Puntos circulares blancos” en fotos con flash
Esto es causado por partículas (polvo, polen, etc.) que flotan cerca del objetivo. Cuando están acentuadas por el flash de la cámara, aparecen como puntos circulares blancos.
¿Cómo pueden reducirse los “Puntos circulares blancos”?

- Ilumine la habitación y tome la imagen del motivo sin flash.

- Seleccione el modo (Alta sensibilidad) en Selección escena. ([Desactivar] se selecciona automáticamente).

Notas

- El flash destella dos veces. El primer flash ajusta la cantidad de luz.

- Mientras está cargándose el flash, se visualiza .

- La unidad del flash sale automáticamente antes de lanzar el flash. No cubra el flash con los dedos.

- El flash se retrae automáticamente en las situaciones siguientes:

- Se enciende o se apaga la alimentación, la cámara se cambia a modo de reproducción o a modo USB.

- El modo de flash está ajustado en (Desactivar).

- El dial de modo está ajustado en (Barrido panorámico) o (Modo película).

- Cuando no desee utilizar el flash, ajuste el modo de flash en (Desactivar) de antemano. Esto hará que el flash no salte.

- No empuje el flash ni tire de él con los dedos. Podría provocar un fallo de funcionamiento.

- No se puede utilizar el flash durante la toma con ráfaga.

- Si se toman imágenes con el flash y el zoom está ajustado en W, es posible que en la pantalla aparezca la sombra del objetivo, según las condiciones de la toma. Si ocurre esto, ajuste el zoom en T y vuelva a tomar la imagen con el flash.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio