Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Balance Blanco

## Balance Blanco

Para capturar el color blanco básico en el modo [Config 1 puls]
Ajusta los tonos de color de acuerdo con las condiciones de la luz ambiental. Utilice esta función si el color de la imagen no parece natural.

1. MENU (Balance Blanco) el modo deseado

| (Auto) | Permite ajustar el balance de blancos automáticamente de forma que los colores parezcan naturales.
| (Luz diurna) | Permite ajustar la imagen para condiciones en exteriores en un día claro, vistas de atardeceres, escenas nocturnas, luces de neón, fuegos artificiales, etc.
| (Nublado) | Permite ajustar la imagen para un cielo nublado o un lugar en sombra.
| (B. Blanco fluorescente 1) (B. Blanco fluorescente 2) (B. Blanco fluorescente 3) | [B. Blanco fluorescente 1]: permite ajustar la imagen para iluminación fluorescente blanca. [B. Blanco fluorescente 2]: permite ajustar la imagen para iluminación fluorescente blanca natural. [B. Blanco fluorescente 3]: permite ajustar la imagen para iluminación fluorescente blanca diurna.
| (Incandescente) | Permite ajustar la imagen para lugares con lámparas incandescentes o bajo condiciones de iluminación brillante, como en un estudio fotográfico.
| (Flash) | Permite ajustar la imagen para las condiciones del flash.
| (Una pulsación) | Permite ajustar el balance de blancos en función de la fuente de luz. Utilice este modo si [Auto] y otros ajustes no proporcionan colores precisos.
| (Config 1 puls) | Memoriza el color blanco básico que se utilizará en el modo [Una pulsación]. [Detalles]

Efectos de las condiciones de iluminación
El color aparente del motivo se verá afectado por las condiciones de la iluminación.
Los tonos de color se ajustan automáticamente, pero es posible ajustar los tonos de color manualmente con la función Balance del blanco.
Luz diurna (Blanca como Estándar)
Nublado (Azulado)
Fluorescente (Teñido de verde)
Incandescente (Rojizo)
Notas

- Durante la toma de imágenes con un flash en un modo distinto de [Flash], [Balance Blanco] se ajusta en [Auto].

- Si [Flash] está ajustado en [Activar] o [Sinc lenta], el balance de blancos sólo se podrá ajustar en [Auto], [Flash], [Una pulsación] o [Config 1 puls].

- [Config 1 puls] no se puede seleccionar mientras se carga el flash.

### Para capturar el color blanco básico en el modo [Config 1 puls]

1. Encuadre un objeto de color blanco como, por ejemplo, un trozo de papel que llene la pantalla bajo las mismas condiciones de iluminación en las que filmaría el motivo.

1. MENU (Balance Blanco) [Config 1 puls] en el botón de control

La pantalla se volverá negra momentáneamente y, una vez ajustado el balance de blancos y almacenado en la memoria, la pantalla de grabación aparecerá de nuevo.
Notas

- Si el indicador parpadea durante la toma de imágenes, el balance de blancos no se ajusta o no se puede ajustar. Utilice el balance de blancos automático.

- No sacuda ni golpee la cámara mientras utiliza la función [Config 1 puls].

- Si el modo de flash está ajustado en [Activar] o [Sinc lenta], el balance de blancos se ajusta en las condiciones de la emisión del flash.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio