Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Haarukointiasetukset

## Haarukointiasetukset

Voit asettaa haarukkakuvauksen tyypin. Haarukkakuvaustilassa voit ottaa 3 kuvan sarjan eri asetuksilla. Voit jälkikäteen valita sopivimman kuvan.

1. MENU (Haarukointiasetukset) haluttu tila

| (Pois) | Ei käytä haarukkakuvausta.
| (EXP±0.3) | Tallentaa 3 kuvan sarjan muuttaen valotusta seuraavassa järjestyksessä: vakio, tumma ja kirkas. Mitä suurempi haarukoinnin vaihearvo on, sitä suurempi muutos valotusarvossa.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Valkotasap.) | Tallentaa 3 kuvan sarjan muuttaen valkotasapainoa seuraavassa järjestyksessä: nykyinen värisävy, sinisempi ja punaisempi. Kun asetat muun [Valkotasap.]-asetuksen kuin [Auto], värisävyä muutetaan valitun valkotasapainon perusteella.

Huomautus

- Et voi valita asetusta [Valkotasap.], kun tilavalitsin on asetettu tilaan (Kamera-asetuksen valinta).

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös