Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Pyyhkäisypanoraama

## Pyyhkäisypanoraama

Voit luoda panoraamakuvan sommitelluista kuvista.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Pyyhkäisypanoraama).

1. Valitse kuvaussuunta painamalla ohjauspainikkeesta /// (Ylös/Alas/Vasen/Oikea).

1. Kohdista kamera kuvattavan kohteen päähän ja paina suljinpainike pohjaan.

A: kyseistä osaa ei kuvata.

1. Panoroi kamera oppaan (B) loppuun asti noudattaen näytön ilmaisinta.

Panoraamakuvan kuvausvinkkejä
Panoroi kameraa kaaressa tasaisella nopeudella näytössä osoitettuun suuntaan. Paikallaan pysyvät kohteet sopivat paremmin panoraamakuviin kuin liikkuvat kohteet.
Mahdollisimman lyhyt säde.
Pystysuunta
Vaakasuunta

- Paina ensin suljin puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi tai kallista kameraa.

- Jos näytön reunalle on keskittynyt osa, jossa on suuresti vaihtelevia muotoja tai vaihtelevaa maisemaa, kuvan sommittelu voi epäonnistua. Muuta tällöin ruudun sommittelu niin, että vaihteleva osa on kuvan keskellä, ja kuvaa sitten uudelleen.

360 asteen panoraamakuvan ottaminen
Tämä kamera sisältää panoraamakuvaustoiminnon, jonka avulla voi ottaa lähes 360 asteen panoraamakuvia.
Ota panoraamakuva valitsemalla MENU aseta [Panoraamakuvan koko] tilaan [360°]. Tallennettuja panoraamakuvia voidaan vierittää tarkasti kameralla toistettaessa.

- Valitse kuvaussuunta painamalla ohjauspainikkeesta /. Et voi ottaa panoraamakuvia pystysuunnassa, jos asetus [Panoraamakuvan koko] on tilassa [360°].

- Tallennettu kuva ei välttämättä kata 360 astetta riippuen kohteesta ja siitä, miten se on kuvattu.

Huomautuksia

- Jos kameraa ei voi panoroida koko kohteen yli tietyssä ajassa, yhdistettyyn kuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä kameraa nopeammin koko panoraamakuvan tallentamiseksi.

- Koska useita kuvia nidotaan yhteen, nidottu osa ei tallennu pehmeästi.

- Kun panoraamakuvauksen koko kulman ja AE/AF-lukitun kulman kirkkauden, värin ja tarkennuksen ero on hyvin suuri, kuvaus ei onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen.

- Panoraamakuvia ei voi luoda seuraavissa tapauksissa:

- Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.

- Kamera heiluu liikaa.

Liittyvä aihe
Panoraamakuvien vieritys näyttöä varten
Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko
Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös