Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje stavki izbornika MENU (Snimanje) > Stavke izbornika MENU (Snimanje) > Način mjerenja svjetla

## Način mjerenja svjetla

Odabire način mjerenja svjetla koji određuje koji dio objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.

1. MENU (Način mjerenja svjetla) željeni način rada

| (Višestruko) | Dijeli kadar u više područja i vrši mjerenje u svakom od njih. Fotoaparat određuje ravnomjernu ekspoziciju (mjerenje na više uzoraka).
| (Središnje) | Mjeri svjetlo u središtu slike i na osnovu rezultata određuje ekspoziciju (mjerenje u središtu).
| (Spot) | Poravnajte oznake za mjerenje ekspozicije (A) na objektu kako biste izmjerili jedan dio objekta (mjerenje u točki). Ova funkcija korisna je kad je objekt osvijetljen straga ili kad postoji jak kontrast između objekta i pozadine.

Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh