Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje stavki izbornika MENU (Snimanje) > Stavke izbornika MENU (Snimanje) > Veličina slike / Veličina panor. slike / Veličina videozapisa

## Veličina slike / Veličina panor. slike / Veličina videozapisa

Veličina slike prilikom snimanja fotografija
Veličina slike u Jednostavnom načinu rada
Veličina slike načinu Panoramskog snimanja
Veličina slike prilikom snimanja videozapisa
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se sprema kada snimite sliku.
Što je slika veća, nakon ispisa na papiru velikog formata vidjet će se više detalja. Što je slika manja, broj slika koje se mogu snimiti bit će veći.

### Veličina slike prilikom snimanja fotografija

1. MENU (Veličina slike) željena veličina

| Veličina slike (Horizontalno × Vertikalno) | Upute za korištenje | Broj slika | Ispis
| (4608×3456) | Za ispis do veličine A3+ | Manje Više | Visoka razlučivost Niska razlučivost
| (3648×2736) | Za ispise do veličine A3
| (2592×1944) | Za ispise od 10×15 cm do formata A4
| (640×480) | Za privitke e-pošte
| (4608×2592) | Za pregledavanje na televizoru visoke razlučivosti i ispis do veličine A3 | Manje Više | Visoka razlučivost Niska razlučivost
| (1920×1080) | Za pregledavanje na televizoru visoke razlučivosti

Napomena

- Kod ispisa fotografija snimljenih u formatu 16:9 ili panoramskih slika možda će biti odrezana oba kraja.

### Veličina slike u Jednostavnom načinu rada

1. MENU [Veličina slike] željena veličina

| Velika | Snima slike u veličini [16M].
| Mala | Snima slike u veličini [5M].

### Veličina slike načinu Panoramskog snimanja

1. MENU (Veličina panor. slike) željena veličina

| (Standardno) (Horizontalno: 4912 × 1080) (Vertikalno: 3424 × 1920) | Snimanje slika u standardnom formatu.
| (Široki) (Horizontalno: 7152 × 1080) (Vertikalno: 4912 × 1920) | Snimanje slika u širokom formatu.
| (360°) Horizontalno: 11520 × 1080 | Snima slike s 360 stupnjeva.

### Veličina slike prilikom snimanja videozapisa

Što je slika videozapisa veća, kvaliteta slike je bolja. Što je veća količina podataka u sekundi (prosječna brzina u bitovima), kvaliteta slike je bolja.
Videozapisi snimljeni fotoaparatom snimljeni su u formatu MPEG-4, s približno 30 okvira/sek, u progresivnom načinu, uz AAC zvuk, mp4 formata.

1. MENU (Veličina videozapisa) željena veličina

| Veličina videozapisa | Prosječna brzina u bitovima | Upute za korištenje
| 1280x720(kvalitetno) | 9 Mbps | Snima videozapise najviše kvalitete za prikaz na televizoru visoke razlučivosti.
| 1280x720(standardno) | 6 Mbps | Snima videozapise standardne kvalitete za prikaz na televizoru visoke razlučivosti.
| VGA | 3 Mbps | Snima sliku veličine prikladne za WEB učitavanje.

Napomena

- Telefoto slika proizvodi se ako je [VGA] veličina slike odabrana pri snimanju videozapisa.

Natrag na vrh