Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Samookidač

## Samookidač

Automatsko snimanje samookidačem za autoportret

1. Pritisnite (Samookidač) na kontrolnom gumbu.

1. Pomoću kontrolnog gumba odaberite način rada.

| (Isključeno) | Bez samookidača.
| (10 sekundi) | Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 10 sekundi. Kad pritisnete gumb okidača zatreperit će indikator samookidača i oglasit će se zvučni signal koji će prestati kad dođe do okidanja. Za poništavanje odabira ponovno pritisnite .
| (2 sekunde) | Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 2 sekunde.
| (Autoportret: 1 osoba) | Podešavanje samookidača na samookidač za autoportret. Kad fotoaparat prepozna određeni broj lica, oglašava se zvučni signal, a okidač okida 2 sekunde kasnije.
| (Autoportret: 2 osobe)

Savjeti za sprečavanje zamućenja
Ako pomaknete ruke ili tijelo dok držite fotoaparat i pritišćete okidač dogodit će se »Potresanje fotoaparata«.
Trešnja fotoaparata često nastaje u uvjetima slabog osvjetljenja i dugog vremena ekspozicije za koje se primjerice koristi način (Noćni portret) ili (Noćna scena).
Snimajte pomoću samookidanja s odgodom od 2 sekunde i stabilizirajte fotoaparat u mjestu tako što ćete ga nakon pritiskanja okidača rukama čvrsto držati sa strane.

### Automatsko snimanje samookidačem za autoportret

Uperite objektiv prema sebi, tako da se određeni broj lica pojavi u kadru i samookidač radi. Ne pomičite fotoaparat nakon zvučnog signala.

- Također možete snimiti sliku pritiskom na okidač tijekom ovog postupka.

Povezana tema
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh