Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje Načina snimanja > Panoramsko snimanje

## Panoramsko snimanje

Omogućuje stvaranje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova.

1. Postavite mjenjač načina rada na (Panoramsko snimanje).

1. Odaberite smjer snimanja /// (Gore/Dolje/Lijevo/Desno) na kontrolnom gumbu.

1. Poravnajte fotoaparat s krajem objekta koji se snima i pritisnite okidač dokraja.

A: taj se dio neće snimiti.

1. Zakrenite fotoaparat prema kraju vodilice (B) prateći upute na zaslonu.

Savjeti za snimanje panoramskih slika
Zakrećite fotoaparat u luku stalnom brzinom u smjeru prikazanom na zaslonu. Mirujući objekti pogodniji su za panoramske snimke nego pokretni.
Najmanji mogući promjer.
Okomiti smjer
Horizontalni smjer

- Najprije pritisnite okidač dopola kako biste blokirali izoštravanje, ekspoziciju i balans bijele boje. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite ili nagnite fotoaparat.

- Ako je dio s mnogo različitih oblika ili krajolik koncentriran duž ruba zaslona, kadriranje slike možda neće uspjeti. U tom slučaju ponovno kadrirajte tako da je predmetni dio u središtu slike i snimite ponovo.

Za snimanje panoramskim slika od 360 stupnjeva
Ovaj fotoaparat ima funkciju panoramskog snimanja, odnosno može snimati slike raspona od gotovo 360 stupnjeva.
Snimite panoramsku sliku odabirom MENU postavite [Veličina panor. slike] na [360°]. Snimljene panoramske slike mogu se pomicati točno kako se reproduciraju na fotoaparatu.

- Odaberite smjer snimanja s / na kontrolnom gumbu. Panoramsku sliku možete snimiti okomito s [Veličina panor. slike] postavljenom na [360°].

- Stvarno snimljena slika možda neće obuhvatiti 360 stupnjeva ovisno o objektu ili načinu na koji se snima.

Napomene

- Ako unutar zadanog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko cijelog objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. U tom slučaju ponovite snimanje bržim okretanjem fotoaparata kako bi panoramska slika bila kompletna.

- Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.

- Kad se puni kut kod panoramskog snimanja jako razlikuje od AE/AF fiksnog kuta što se tiče osvjetljenja, boje i oštrine, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite AE/AF fiksni kut i ponovite snimanje.

- Panoramske slike nije moguće snimiti u sljedećim slučajevima:

- Fotoaparat pomičete prebrzo ili presporo.

- Fotoaparat se previše trese.

Povezana tema
Pomicanje panoramskih slika za prikaz
Veličina slike / Veličina panor. slike / Veličina videozapisa
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh