Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje Načina snimanja > Snim. s ruč. određ. ekspozicije

## Snim. s ruč. određ. ekspozicije

Možete snimati omiljenom ekspozicijom tako da ručno postavite brzinu zatvarača i otvor zaslona.

1. Postavite mjenjač načina rada na (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

1. Pritisnite na kontrolnom gumbu.

1. Odaberite brzinu zatvarača i otvor (vrijednost F) pomoću kontrolnog gumba.

Kontrolni gumb | Značajka
| Povratak
| Brzina zatvarača
| Otvor (vrijednost F)

- Odaberite brzinu zatvarača od 1/1600 sekunda do 30 sekunda.

- Kada je zumiranje postavljeno na W, možete odabrati otvor od F3,3 ili F8,0 (kada upotrebljavate Interni filtar ND (Neutralna gustoća)).
  Kada je zumiranje postavljeno na T, možete odabrati otvor F5,9 ili F14 (kada upotrebljavate Interni filtar ND (Neutralna gustoća)).

1. Da biste snimili sliku, pritisnite okidač.

Postavljanje brzine zatvarača i otvora (vrijednost F)
Razlika između postavki i pravilne ekspozicije prema procjeni fotoaparata prikazuje se na zaslonu kao vrijednost EV.
A: brzina zatvarača/otvor (vrijednost F)
B: vrijednost EV

- 0EV fotoaparat smatra najprikladnijom vrijednošću.

- Kada je brzina zatvarača jedna sekunda ili sporija, brzina zatvarača prikazuje se kao [”], na primjer, [1”].

- Kada brzinu zatvarača postavite na sporiju vrijednost, preporučuje se uporaba tronošca kako biste izbjegli učinke vibracija.

- Kada je brzina zatvarača sporija od određene brzine, funkcija sporog zatvarača NR automatski se aktivira kako bi se smanjio šum na slici, a na zaslonu se prikazuje .

- Ako odaberete male brzine zatvarača, obrada podataka traje duže.

Napomene

- Ako svojim postavkama ne dobijete odgovarajuću ekspoziciju, indikatori vrijednosti postavki na zaslonu bljeskat će kada okidač pritisnete do pola. Možete snimati u ovim uvjetima, ali preporučuje se prilagodba ekspozicije.

- Ne možete odabrati brzinu zatvarača i otvor (vrijednost F) kada je samookidač postavljen na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

Povezana tema
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh